| Ordres de contrôle qualité des stocks (qmptc2100m000) |  |
| Cette session permet de définir et de modifier les ordres de contrôle qualité pour un article. Vous pouvez afficher les détails dans la session Ordres de contrôle (qmptc1100m000) en cliquant sur un ordre de contrôle. Remarque Vous ne pouvez créer ou modifier des ordres de contrôle qualité que si la valeur définie dans le champ Statut est Ouvert ou Actif (voir la session Contrôles qualité des stocks d'articles (qmptc2120m000) ) et qu'aucune ligne d'ordre a un statut supérieur à Actif (voir la session de détails de la session Lignes d'ordre de contrôle qualité (qmptc1101m000) ). Voir aussi Contrôles qualité des stocks
Champs | Description
Article | article Remarque Les articles standard sont désignés par un code Article. Les articles segmentés consistent en un segment code Projet et un segment base article (code Article de l'article spécifique). Les segments dont un article peut être constitué sont définis dans la session Segmentation codes Articles (tcibd0500m000).
Séquence | Numéro de séquence de l'ordre de contrôle qualité, qui est fonction des caractéristiques testées sur les différents échantillons.
Ordre | Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus.
Type de test | Indication de la manière dont les échantillons sont extraits de la quantité d'ordre. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Fréquence | Intervalle entre deux échantillons, exprimé dans l'unité de fréquence. Explication : un nouvel échantillon de 10 pièces est prélevé toutes les 100 pièces. Dans le cas présent, il y aura 11 échantillons de 10 pièces. Exemple
Echantillon | 10 pièces
Fréquence | 100 pièces
Quantité d'ordre | 1150 pièces
Remarque Vous ne pouvez pas poursuivre la procédure de contrôle si la quantité d'ordre est inférieure à la quantité fréquente (par exemple, si la quantité d'ordre est 40 et la quantité fréquente 50). Dans ce cas, aucun échantillon ne peut être généré et vous devez réduire la quantité fréquente.
Taille de l'échantillon | La taille de l'échantillon est la quantité totale de tous les échantillons à tester (prélevés de la quantité d'ordre), exprimée dans l'unité de taille d'échantillon. Dans ce champ, elle est exprimée en tant que quantité fixe.
Unité | Unité de la taille de l'échantillon.
Niveau de qualité acceptable | niveau de qualité acceptable