| Taux d'utilisation des centres de charge par semaine (tisfc1501m000) |  |
| Cette session permet d'afficher une vue d'ensemble de l'utilisation des capacités d'un centre de charge pour une semaine donnée. Vous pouvez visualiser les ordres planifiés ainsi que le temps et les matières prévus pour ces derniers. Etats En sélectionnant Imprimer dans le menu Fichier, vous pouvez lancer les sessions suivantes : Impr. du taux d'utilis. des centres de charge par semaine (tisfc1402m000). Impr. taux d'utilis. centres de charge partagés par semaine (tisfc1405m000), si le centre de charge est un centre de charge secondaire, lié à un centre de charge principal et situé dans la même société logistique que celui-ci. Impression du taux d'utilisation relative des centres de charge (tisfc1404m000). Impression de l'engagement financier des centres de charge (tisfc1409m000). Remarque Pour visualiser le taux d'utilisation planifié de tous les centres de charge standard, vous disposez de la session Taux d'utilisation hebdomadaire (tisfc1502m000). La session Taux d'utilisation du centre de charge partagé (tisfc1510m000) permet d’afficher le taux d’utilisation de la capacité d’un centre de charge partagé. Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle Comment calculer la capacité disponible Utilisation d'une session de vue générale Gestion des enregistrements dans une session de vue générale Centres de charge partagés
Champs | Description
Centre de charge | Centre de charge pour lequel vous souhaitez afficher un récapitulatif des besoins en capacité planifiés pour la semaine. La session Taux d'utilisation du centre de charge partagé (tisfc1510m000) vous permet d'afficher le taux d'utilisation de la capacité d'un centre de charge partagé.
Total des heures | Nombre total d'heures de main-d'oeuvre de tous les ordres de fabrication planifiés pour le centre de charge. Rubriques liées Calcul des heures main-d'oeuvre/machine
Année de fabrication | Année pour laquelle vous souhaitez afficher des données sur le taux d'utilisation planifié du centre de charge.
Capacité nominale | Capacité moyenne d'une machine ou d'un centre de charge utilisée comme base d'utilisation de la capacité. La capacité nominale disponible de la main-d'oeuvre du centre de charge est calculée comme suit :
    Capacité nominale = Nombre d'opérateurs * Capacité nominale hebdomadaire par ressource
Le Nombre d'opérateurs et la Capacité hebdomadaire [Heures] sont saisis dans la session de détails Centres de charge (tirou0101m000).
Semaine de fabrication | Semaine pour laquelle vous souhaitez afficher la capacité planifiée pour le centre de charge.
Capacité disponible | Capacité totale disponible pour un jour ou une semaine, qui dépend généralement du calendrier du centre de charge. Rubriques liées Comment calculer la capacité disponible
Jour | Date pour laquelle vous souhaitez afficher les demandes planifiées pour le centre de charge.
Ordre de fabrication | Numéro d'ordre de fabrication.
Article | Article produit par l'opération.
Article | Description de l'article produit par l'opération.
Machine | Machine utilisée pour exécuter l'opération.
Quantité planifiée | Quantité d'articles que vous prévoyez de produire pour cette opération dans ce centre de charge et à cette date. Les pertes d'articles résultant d'une mise au rebut ou d'un faible rendement sont prises en compte.
Opération | Code de l'opération exécutée dans ce centre de charge.
Emplacement physique | Emplacement où l'opération est exécutée.
Groupe d'ordres SFC | Groupe d'ordres auquel appartient l'ordre. Rubriques liées Regroupement d'ordres
Total des heures | Nombre total d'heures machine de tous les ordres de fabrication planifiés pour le centre de charge. Rubriques liées Calcul des heures main-d'oeuvre/machine
Capacité nominale | Capacité moyenne d'une machine ou d'un centre de charge utilisée comme base d'utilisation de la capacité. La capacité nominale disponible des machines du centre de charge est calculée comme suit :
    Capacité nominale = Nombre de machines * Capacité nominale hebdomadaire par ressource
Le Nombre de machines et la Capacité hebdomadaire [Heures] sont saisis dans la session de détails Centres de charge (tirou0101m000).
Capacité disponible | Capacité disponible totale en heures machine planifiées pour le centre de charge. La capacité disponible est calculée de la façon suivante :
    Capacité disponible = Nombre de machines * Nombre d’heures disponibles selon le calendrier du centre de charge (prenant en compte le pourcentage de capacité défini pour le calendrier)
Commandes | Description
Planification de la production | Lance la session Planification de la production (tisfc0110m000).
Calcul du taux d'utilisation | Lance la session Calcul du taux d'utilisation (tisfc0201m000) qui permet de mettre à jour les plans du module Planification d'entreprise (CP). Toutes les données de taux d’utilisation sont supprimées, puis recalculées à l’aide des quantités de fabrication et des dates définies dans la session Planification de la production (tisfc0110m000). Pour utiliser cette option, vous devez d’abord sélectionner Automatique dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation hebdomadaire de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000).