| Taux d'utilisation du centre de charge partagé (tisfc1510m000) |  |
| Cette session permet de lancer les sessions permettant d'afficher le taux d'utilisation d'un centre de charge partagé et de savoir quels centres de charge secondaires partagent la capacité d'un centre de charge principal (dans une relation de centre de charge partagé ). Vous pouvez indiquer les centres de charge secondaires qui partageront la capacité d’un centre de charge principal dans la session Relations de centres de charge partagés (tirou3100m000). Pour regénérer les données d’utilisation, exécutez la session Calcul du taux d'utilisation (tisfc0201m000) pour la société du centre de charge principal et pour celle du centre de charge secondaire. Vous pouvez changer de société depuis le menu Outils du bureau ou de l'explorateur Infor. Pour afficher le taux d’utilisation du centre de charge partagé, dans le menu Spécifique, cliquez sur : Taux util. centres chrge part. par sem. pour lancer la session Taux util. centres chrge part. par sem. (tisfc1508m000). Taux util. centres chrge part. par jour pour lancer la session Taux util. centres chrge part. par jour (tisfc1509m000). Etats En sélectionnant Imprimer dans le menu Fichier, vous pouvez lancer les sessions suivantes : Impr. taux d'utilis. centres de charge partagés par semaine (tisfc1405m000) Impr. taux d'utilis. des centres de charge partagés par jour (tisfc1406m000) Remarque Si vous employez cette session, vous devez travailler dans la société du centre de charge principal. Rubriques liées Centres de charge partagés Calcul des capacités nominales journalières par ressource Calcul des capacités nominales hebdomadaires par ressource Calcul du goulet d'étranglement et de la cadence de production
Champs | Description
Centre de charge principal partagé | Centre de charge qui ne dispose pas de ressource physique et ne peut être modélisé dans une gamme. Il permet de planifier les capacités et d’afficher la capacité totale requise des centres de charge partagés. Le travail est effectué en réalité dans des centres de charge secondaires partagés, situés dans une société logistique qui peut être identique ou non à celle du centre de charge principal. Vous pouvez ainsi planifier et exécuter un travail dans des sociétés logistiques différentes (si vous définissez plusieurs centres de charge secondaires) sans avoir à utiliser de commandes clients et fournisseurs.
Société du centre de charge partagé | Société du centre de charge secondaire.
Centre de charge secondaire partagé | Centre de charge opérationnel dans lequel le travail est exécuté. Le centre de charge secondaire peut se situer dans une société logistique différente de celle du centre de charge principal auquel il est lié. Vous pouvez ainsi planifier un travail dans un centre de charge de votre propre société logistique et faire exécuter ce travail dans une autre société logistique sans avoir à utiliser des commandes clients et fournisseurs. Chaque centre de charge principal peut être associé à plusieurs centres de charges secondaires. Voir centre de charge partagé.
Pourcentage de capacité partagée | Pourcentage de la capacité du centre de charge principal qui est alloué au centre de charge secondaire. Vous pouvez définir cette relation de centre de charge partagé dans la session Relations de centres de charge partagés (tirou3100m000). Remarque La somme des capacités du centre de charge secondaire peut être supérieur à 100 %, pour prendre en compte les heures supplémentaires par exemple. Toutefois, il est déconseillé d’en faire une pratique courante. Rubriques liées Centres de charge partagés
Capacité nominale main-d'oeuvre | Capacité nominale du centre de charge principal exprimée en heures de main-d’oeuvre. La capacité nominale est calculée à partir des valeurs des champs de la session Centres de charge (tirou0101m000) suivants :
    Nombre d'opérateurs	* Capacité nominale journalière par ressource
Capacité nominale machine | Capacité nominale du centre de charge principal exprimée en heures machine. La capacité nominale est calculée à partir des valeurs des champs de la session Centres de charge (tirou0101m000) suivants :
    Nombre de machines	* Capacité nominale journalière par ressource