| Code Qualité - Caractéristiques (qmptc0115m000) |  |
| Cette session permet de définir la qualité requise pour les caractéristiques. Les caractéristiques définies pour un code Qualité s'appliquent à toutes les combinaisons qualité auxquelles ce code est attribué. Dans la session de détails, vous pouvez associer plusieurs caractéristiques ou combinaisons aspect/caractéristiques à un code Qualité. Pour chaque code Qualité, vous pouvez ajouter des propriétés telles qu'un test, une norme, des limites, une méthode et une date d'application. Remarque Les données par défaut des caractéristiques peuvent être changées. Voir aussi Codes Qualité et combinaisons qualité
Champs | Description
Code Qualité | Code auxquel les données sont liées, ce code est nécessaire pour contrôler la qualité d'un article en fonction des critères définis. Ce code représente un gain de temps important car un même code Qualité peut être employé pour tout un groupe de produits exigeant les mêmes standards de qualité et les mêmes tests.
Aspect | Caractéristique technique.
Caractéristique | caractéristique
Caractéristique | Sépare les aspects de la caractéristique.
Caractéristique | Ce paramètre est un numéro de séquence qui vous permet de définir plusieurs fois une même caractéristique, mais chaque fois avec une date d'application différente.
Type de la caractéristique | Les types de caractéristiques suivants sont disponibles :
Méthode | Les méthodes suivantes sont disponibles :
Unité de la caractéristique | unité de la caractéristique
Caractéristique pour l'algorithme | Si cette case est cochée, cette caractéristique peut être utilisée comme variable ou comme constante dans l'algorithme d'une autre caractéristique.
Test | Test employé par défaut pour mesurer la caractéristique.
Valeur fixe de caractéristique | Valeur de la caractéristique qui est déterminée une fois pour toutes. . La valeur fixe de la caractéristique est comparée aux résultats de test saisis dans l'une des sessions suivantes : Echantillon de données de test par caractéristique (qmptc1115m000) Echantillon de données de test par numéro de série (qmptc1116m000) Remarque Ce champ n'est applicable que si le contenu du champ Méthode est Fixe. Si la valeur indiquée pour le champ Type de la caractéristique est Nombre entier, le champ Valeur fixe de caractéristique est arrondi à la valeur d'entier la plus proche.
Exemple
Saisie de l'utilisateur | Valeur arrondie
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Algorithme | algorithme Remarque Vous ne pouvez utiliser le champ Algorithme que si vous avez saisi Algorithme dans le champ Méthode.
Groupe d'options | Groupe de valeurs possibles pour une caractéristique. Pour chaque valeur (option), vous pouvez indiquer si celle-ci est acceptable ou non. Les options "bleu" et "rouge" constituent un groupe d'options. Exemple
Caractéristique | valeur ph
Test | test Litmus
Options | bleu = acceptable
rouge = non acceptable
Remarque Vous pouvez saisir un groupe d'options si le champ Type de la caractéristique contient Option.
Date d'application | Date à laquelle vous pouvez effectuer un test pour contrôler les articles.
Date d'expiration | Date à laquelle vous ne pouvez plus effectuer de test pour contrôler les caractéristiques liées à ce code Qualité.
Standard de la caractéristique | Norme habituellement employée pour les caractéristiques. Par exemple, une norme DIN.
Type de limite | Type de la valeur mesurée :
Norme | La norme est la qualité souhaitée pour cette caractéristique, exprimée en unités de caractéristique. Remarque Ce champ n'est pas applicable si vous avez saisi Fixe dans le champ Méthode ou Option dans le champ Type de la caractéristique.
Limite supérieure | Saisissez la valeur de caractéristique la plus haute, exprimée en unité de caractéristique, pour laquelle la qualité est acceptable. Remarque La valeur contenue dans le champ Limite supérieure doit être supérieure ou égale à celle du champ Norme.
Limite inférieure | Saisissez la valeur de caractéristique la plus basse, exprimée en unité de caractéristique, pour laquelle la qualité est acceptable. Remarque La valeur contenue dans le champ Limite inférieure doit être supérieure ou égale à celle du champ Norme.
Tolérance maximum | Saisissez le pourcentage maximum dont une valeur peut être supérieure à la norme dans le champ Norme.
Tolérance minimum | Saisissez le pourcentage dont une valeur peut être inférieure à la norme dans le champ Norme.