| Création d'opérations |  |
| Ouvrez la session \ Fabrication \ Planification de l'assemblage \ Ingénierie \ Opérations - tiapl1500m000. Cette session permet de définir les opérations servant à assembler l'article sur la ligne. Les opérations qui ne sont pas définies dans ERP LN mais issues d'une source externe ne sont pas modifiables et peuvent seulement être affichées. Cette session est activée pour la saisie de données au moyen de la session Détails de l'opération (tiapl1100s000) si les conditions suivantes sont remplies : Votre société courante est définie en tant que société principale dans la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0100s000). La case Pièces d'assemblage externes et opération n'est pas cochée ou la case Mode test est cochée dans la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0100s000). Remarque Un poste de type Poste d'assemblage qui est lié à la ligne d'assemblage nécessite au moins une opération. Un poste de type Tampon ne peut pas servir à des opérations. Liaison d'opérations à des postes Ouvrez la session \ Fabrication \ Planification de l'assemblage \ Ingénierie \ Opérations - tiapl1500m000. Les opérations sont l'une des étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour la fabrication d'un article. Les opérations sont affectées à des postes. Cette session permet d’indiquer les postes d'assemblage sur lesquels les opérations sont exécutées, ainsi que la date d’application, l’emplacement et le taux d’occupation main-d’oeuvre de ces opérations. Pour lier des opérations à des postes, procédez comme suit : Sélectionnez la première opération que vous avez définie. Sélectionnez Affectations d'opérations dans le menu Spécifique. La session Affectations d'opérations (tiapl1510m000) démarre. Liez l'opération au poste. Définissez les dates d'application et d'expiration. Définissez la séquence d'exécution ainsi que les taux d'occupation main-d'oeuvre et machine qui sont utilisés quand la valeur du paramètre Traitement de la transaction est Selon ordre lors du calcul des heures main-d'oeuvre et machine au moment de la post-consommation. Remarque Si les affectations d'opérations de l'ordre d'assemblage sont changées, vous devez exécuter la session Actualisation et gel des ordres d’assemblage (tiapl3203m000) pour traiter ces modifications. L'objet d'une affectation d'assemblage est de répartir les ressources entre les postes d'assemblage d'une façon qui optimise les performances des lignes d'assemblage. Les affectations permettent de définir des caractéristiques de traitement telles que le temps de cycle ainsi que les taux d'occupation main-d'oeuvre et machine. Plusieurs caractéristiques de traitement peuvent être définies au moyen des affectations. Les caractéristiques de traitement applicables à toute la ligne d'assemblage sont définies au niveau de la ligne à l'aide d'une affectation. Les caractéristiques de traitement appliquées au niveau de la ligne sont définies pour d'autres affectations qui sont spécifiées par ligne d'assemblage et liées aux affectations de niveau ligne. Quand l'affectation au niveau ligne est active, toutes les affectations de postes qui lui sont liées le sont aussi. |