| Sous-traitance des opérations (tisfc2210m000) |  |
| Cette session permet de sous-traiter des opérations qu'il n'a pas été prévu de sous-traiter lors de la définition de la gamme. Sélectionnez une plage d'opérations à sous-traiter et affectez-les à un centre de charge de sous-traitance spécifique. Si vous sous-traitez des opérations via cette session, la planification de l'ordre de fabrication est mise à jour : Le centre de charge est remplacé par celui que vous avez affecté au sous-traitant. Le taux d'utilisation des capacités du centre de charge d'origine est transféré vers le centre de charge de sous-traitance. Le délai de fabrication restant et la nouvelle date de fabrication sont calculés. Si après avoir indiqué dans cette session qu'une opération est sous-traitée, vous voulez ensuite la définir comme non sous-traitée (interne), servez-vous de la session Planification de la production (tisfc0110m000) pour lui affecter un centre de charge (normal) comme centre de charge de sous-traitance. Après avoir défini les opérations de sous-traitance, vous devez créer des commandes fournisseurs pour ces opérations dans la session Génération des commandes fournisseurs de sous-traitance (tisfc2250m000). Sous-traitance avec approvisionnement en matières Si vous souhaitez sous-traiter des opérations pour un article dont la case Sous-traitance avec prise en charge du flux des matières est cochée dans la session Articles - Production (tiipd0101m000), vous pouvez renseigner les champs des sous-ensembles de cette session. Option Pour lancer la session Taux de sous-traitance (ticpr1160m000), cliquez sur le bouton. Remarque Si vous sous-traitez régulièrement des opérations à un centre de charge situé dans votre organisation mais appartenant à une autre société, vous avez intérêt à définir une relation de type centre de charge partagé, ce qui vous dispense de générer des commandes fournisseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à Centres de charge partagés. Rubriques liées Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle Planification des ordres de fabrication dans SFC Eléments de prix de revient dans Fabrication Centres de charge partagés Utilisation d'une session de détails
Champs | Description
Ordre de fabrication | Ordre de fabrication pour lequel vous souhaitez sous-traiter une partie ou l'intégralité des opérations.
Ordre de fabrication | Statut de l'ordre de fabrication.
Article | Article produit au moyen de l'ordre de fabrication.
Quantité d'ordre | Quantité d'ordre à produire. Les estimations de matières et d'heures sont basées sur cette quantité.
Opération | Plage d'opérations à sous-traiter. ERP LN alloue les opérations au centre de charge et au sous-traitant que vous indiquez et met à jour leurs dates planifiées.
Centre de charge | Centre de charge où les opérations sous-traitées sont exécutées. Le centre de charge doit être de type Sous-traitance et être lié au tiers vendeur sélectionné. Remarque Un sous-centre de charge correspond à une subdivision du centre de charge principal et non à un centre de charge de sous-traitance.
Sous-traitant | Tiers auquel il est fait appel pour exécuter certains services, tels que l'exécution d'une partie d'un projet ou d'un ordre de fabrication. Les services sont fournis à partir d'une commande fournisseur. Le sous-traitant est le un tiers vendeur auquel vous voulez confier l'exécution des opérations sélectionnées. Si ce sous-traitant n'est pas actif à la date de l'ordre de fabrication, vous recevez ce message d'erreur : Tiers non activé à la date d'application de l'ordre de fabrication.
Machine | Machine sur laquelle les opérations sous-traitées seront exécutées. Si vous indiquez une machine dans ce champ, les opérations sous-traitées seront exécutées sur cette dernière. Le champ Taux d'occupation machine de la session de détails Planification de la production (tisfc0110m000) prend automatiquement la valeur 1. Si vous n'indiquez pas de machine dans ce champ, aucune ne sera utilisée pour les opération sous-traitées. Le champ Taux d'occupation machine de la session de détails Planification de la production (tisfc0110m000) prend la valeur 0 (zéro). Le champ Machine de la session de détails Planification de la production (tisfc0110m000) est vidé de son contenu. Dans cette session, vous pouvez entrer une plage d'opérations que vous souhaitez sous-traiter. Cependant, une opération peut déjà être une opération sous-traitée planifiée si elle est liée à un centre de charge de sous-traitance dans la session de détails Opérations de gammes (tirou1102m000). Par ailleurs, une machine sous-traitée peut déjà être définie. Les machines des opérations de la plage indiquée qui sont déjà sous-traitées ne sont pas remplacées par la machine saisie dans ce champ si ces affirmations sont vraies : Le centre de charge de l'opération sous-traitée est celui que vous avez saisi dans le champ Centre de charge de cette session. Si le centre de charge d'une opération déjà sous-traitée diffère de celui que vous avez saisi dans le champ Centre de charge de cette session, la machine entrée dans ce champ remplace toute machine sous-traitée existante.
Coefficient de sous-traitance | Cette valeur sert à évaluer les coûts de sous-traitance par la méthode Taux opératoire. Selon cette méthode, les coûts de sous-traitance estimés sont calculés en multipliant la quantité brute en sortie par le coefficient de sous-traitance et le taux de sous-traitance. Si vous employez une autre méthode de calcul, ce champ n'est pas utilisé. Pour lancer la session Taux de sous-traitance (ticpr1160m000), cliquez sur le bouton. Rubriques liées Eléments de prix de revient dans Fabrication Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières
Sous-traitance avec prise en charge du flux des matières | Si cette case est cochée, ERP LN prend en charge le flux physique et administratif des matières et des sous-ensembles envoyés au sous-traitant. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance
En-cours produits | Produit intermédiaire d'un processus de production qui n'est ni stocké ni vendu en tant que produit fini, mais qui est transmis à l'opération suivante. Dans le cadre de la sous-traitance, un fabricant peut envoyer un sous-ensemble à un sous-traitant afin que des tâches soient effectuées sur le sous-ensemble. Le code Article du sous-ensemble est défini dans le module Données de base Article. Une fois le travail terminé, le sous-traitant renvoie le sous-ensemble au fabricant. Le code Article du sous-ensemble repris est également défini dans le module Données de base Article.
Magasin du sous-ensemble |
En-cours produits | Produit intermédiaire d'un processus de production qui n'est ni stocké ni vendu en tant que produit fini, mais qui est transmis à l'opération suivante. Dans le cadre de la sous-traitance, un fabricant peut envoyer un sous-ensemble à un sous-traitant afin que des tâches soient effectuées sur le sous-ensemble. Le code Article du sous-ensemble est défini dans le module Données de base Article. Une fois le travail terminé, le sous-traitant renvoie le sous-ensemble au fabricant. Le code Article du sous-ensemble repris est également défini dans le module Données de base Article.
Magasin du sous-ensemble |
Commandes | Description
Sous-traiter |
Tarifs de sous-traitance |
Replanifier temps d'attente/déplacement |