| Ordre de contrôle qualité des stocks (qmptc2100m100) |  |
| Cette session permet de définir et de modifier les ordres de contrôle qualité pour un article. Rubriques liées Contrôles qualité des stocks
Champs | Description
Ordre | Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus.
Code Qualité | Code auxquel les données sont liées, ce code est nécessaire pour contrôler la qualité d'un article en fonction des critères définis. Ce code représente un gain de temps important car un même code Qualité peut être employé pour tout un groupe de produits exigeant les mêmes standards de qualité et les mêmes tests.
Groupe de tests | Définition dans laquelle sont stipulées la fréquence à laquelle vous prélevez des échantillons pour tester une quantité d'ordre et la taille de l'échantillon.
Type de test | Indication de la manière dont les échantillons sont extraits de la quantité d'ordre. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Fréquence | Intervalle entre deux échantillons, exprimé dans l'unité de fréquence. Explication : un nouvel échantillon de 10 pièces est prélevé toutes les 100 pièces. Dans le cas présent, il y aura 11 échantillons de 10 pièces. Exemple
Echantillon | 10 pièces
Fréquence | 100 pièces
Quantité d'ordre | 1150 pièces
Remarque Vous ne pouvez pas poursuivre la procédure de contrôle si la quantité d'ordre est inférieure à la quantité fréquente (par exemple, si la quantité d'ordre est 40 et la quantité fréquente 50). Dans ce cas, aucun échantillon ne peut être généré et vous devez réduire la quantité fréquente.
Unité de fréquence | Unité dans laquelle la taille de l'échantillon est exprimée. Remarque L'unité de fréquence et l'unité de la quantité d'ordre n'ont pas besoin d'être semblables. Dans ce cas, un facteur de conversion correct est toutefois essentiel.
Pourcentage | La taille de l'échantillon est la quantité totale à tester. Dans ce champ, elle est exprimée sous forme de pourcentage de la quantité d'ordre ou de la fréquence (si vous avez sélectionné Echantillonnage continu comme type de test).
Taille de l'échantillon | La taille de l'échantillon est la quantité totale de tous les échantillons à tester (prélevés de la quantité d'ordre), exprimée dans l'unité de taille d'échantillon. Dans ce champ, elle est exprimée en tant que quantité fixe.
Unité | Unité de la taille de l'échantillon.
Commandes | Description
Lignes | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Lignes d'ordre de contrôle qualité (qmptc1101m000).
Echantillons | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Echantillons d'ordres de contrôle qualité (qmptc1110m000).