| Définition de méthodes de contrôle pour les produits finis |  |
| Définition de méthodes de contrôle pour les produits finis Si la case QMS implémenté pour Production (SFC) de la session Paramètres Quality Management (qmptc0100m000) est cochée, vous pouvez utiliser l'application Contrôle de qualité (QM) pour vérifier les produits finis des ordres de fabrication. Vous pouvez définir les exigences de qualité pour chaque article fabriqué dans l'application Contrôle de qualité (QM). Si vous cochez la case Données des ordres spécifiques de contrôle qualité Production (SFC) de la session Paramètres Quality Management (qmptc0100m000), vous pouvez effectuer un zoom vers la session Ordres spécifiques par origine (qmptc0149m000) depuis la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Vous avez le choix entre 2 méthodes pour déterminer les interactions entre le module Pilotage de l'atelier et l'application Contrôle de qualité (QM) en ce qui concerne les produits finis : Les produits sont contrôlés mais les ordres de contrôle qualité n'ont pas de répercussion sur les ordres de fabrication (méthode A). Vous devez contrôler les produits avant de pouvoir déclarer un ordre de fabrication achevé. Vous pouvez cependant déclarer une quantité bonne à livrer ou rejetée sans tenir compte des résultats des tests (méthode B). Le champ Méthode de blocage pour contrôles de la session Ordres standard par origine (qmptc1120m000) détermine la méthode qui sera utilisée parmi les méthodes mentionnées plus haut. ERP LN applique la méthode A si le champ Méthode de blocage pour contrôles a la valeur Continuer. ERP LN applique la méthode B si le champ Méthode de blocage pour contrôles a la valeur Bloquer. ERP LN détermine la valeur de ces champs à partir des données que vous saisissez dans les sessions précédentes : Combinaisons qualité (qmptc0111m000) Ordres spécifiques par origine (qmptc0149m000) Rubriques liées Utilisation de QM pour des opérations de fabrication Utilisation de QM pour les produits d'ordres de fabrication Utilisation de QM pour les matières d'ordres de fabrication |