| Répartition des matières estimée (ticst0508m000) |  |
| Cette session permet d'afficher la répartition des matières, plus précisément la répartition des matières sur différents numéros d'évolution. Remarque Vous ne pouvez pas insérer ou supprimer manuellement un enregistrement. Si le statut de l'ordre de fabrication est Planifié, Documents imprimés ou Lancé et que les coûts estimés ne sont pas gelés, vous pouvez modifier les enregistrements. Rubriques liées Vue générale de la gestion par unité d'évolution
Champs | Description
Ordre de fabrication | Ordre destiné à fabriquer une quantité définie d'un article pour une date de livraison donnée.
Ordre de fabrication | Statut de l'ordre de fabrication.
Position | Le numéro de position identifie la matière estimée dans la session Matières estimées (ticst0101m000).
Article | Article utilisé comme matière dans la fabrication.
Quantité estimée | Quantité de matière estimée nécessaire pour l'ensemble de l'ordre de fabrication.
Quantité estimée | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Post-consommation | Si cette case est cochée, les matières nécessaires à l'ordre de fabrication sont sorties à l'aide de la post-consommation. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ correspond au champ Post-consommer matières de la session Matières estimées (ticst0101m000). Articles sérialisés La post-consommation des articles sérialisés n'est possible que si, dans la session de détails Articles - Magasin (whwmd4500m000), la case Séries dans le stock est désélectionnée et que le champ Enregistrer la sortie de la série pendant la définition a la valeur Oui. Dans tous les autres cas, cette post-consommation est impossible. Si l'article sérialisé est géré par lot, le lot à partir duquel les articles sont post-consommés est basé sur la méthode de sortie de stock ( Dernier entré, premier sorti (LIFO), Premier entré, premier sorti (FIFO) ) tel que défini dans la session de détails Articles - Magasin (whwmd4500m000). Rubriques liées Post-consommation Vue générale des articles sérialisés
Numéro d'évolution | numéro d'évolution Rubriques liées Vue générale de la gestion par unité d'évolution
Numéro d'évolution | numéro d'évolution
Séquence d'unités | Le numéro de position identifie la matière estimée dans la session Répartition des matières estimée (ticst0508m000).
Quantité nette | Quantité nette de matière correspondant au numéro d'évolution.
Quantité de rebut | Quantité de rebut associée à cette matière pour le numéro d'évolution.
Quantité estimée | Quantité estimée de matières correspondant au numéro d'évolution. Remarque La somme de toutes les quantités de matières estimées par numéro d'évolution doit être égale à la quantité de matières estimée pour l'intégralité de l'ordre de fabrication.