| Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0100s000) |  |
| Cette session permet de définir les paramètres de Planification de l’assemblage. Si vous avez lancé cette session en cliquant deux fois sur un groupe de paramètres existant dans la session de vue générale Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000), vous pouvez uniquement afficher les valeurs. Si vous avez lancé cette session en cliquant deux fois sur la ligne supérieure (groupe réel), vous pouvez saisir de nouvelles valeurs, si vous disposez de l’autorisation nécessaire. Si vous modifiez puis enregistrez le groupe de paramètres en cours, il est enregistré en tant que nouveau groupe. Remarque La modification des paramètres peut avoir des répercussions importantes dans Planification de l’assemblage. Vous ne devez donc modifier aucune valeur dans cette session tant que vous ne connaissez pas la nature de ces répercussions. Rubriques liées Présentation de la planification de l'assemblage
Champs | Description
Date de création | Date et heure auxquelles les paramètres sont corrects. Les paramètres sont valables jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.
Modules
Environnement | Identification de l'environnement. ERP LN utilise ce paramètre pour différencier les besoins en pièces d’assemblage de plusieurs environnements dans la même société.
Société principale | Si cette case est cochée, la société actuelle est définie en tant que société principale. La société principale peut être l’une des sociétés de la ligne d’assemblage ou bien une société distincte. Elle permet de stocker les données de base, telles que les variantes de produits, les nomenclatures, etc. Notez que vous pouvez uniquement gérer les données et exécuter les processus si vous travaillez dans la société principale. Cela s’applique à la fois à Contrôle d'assemblage, qui permet de définir la structure de ligne d’assemblage, et à Planification de l’assemblage. Dans Planification de l’assemblage, il existe une exception : la session Article générique - Ligne d'assemblage (tiapl2500m000). Si cette case n'est pas cochée, les champs de cette session sont désactivés. Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si aucun ordre d’assemblage n’est présent dans cette société. Vous ne pouvez désactiver cette case que si aucune variante de produit n’est présente dans cette société.
Utiliser Infor Open World | Si cette case est cochée, Infor Integration est utilisé pour un ensemble limité d'intégrations en vue de la connexion à d'autres sociétés. D’autres intégrations utilisent la fonction Changer société. Si cette case n'est pas cochée, la fonction Changer société est utilisée pour la connexion à d’autres sociétés. Les intégrations suivantes peuvent être effectuées à l'aide d'Infor Integration: Calcul des besoins en pièces d’assemblage. Infor Integration permet d’extraire le statut d'affectation des ordres d’assemblage à partir de Contrôle d'assemblage et de transférer les besoins en pièces d’assemblage vers ERP LN. Création de variantes de postes d’assemblage. Les procédures Créer ordres d’assemblage et Actualiser et geler ordres d’assemblage peuvent créer des variantes de postes d’assemblage dans Contrôle d'assemblage et utiliser Infor Integration pour ces variantes. Créer ordres d’assemblage. La procédure de création d’ordres d’assemblage dans Contrôle d'assemblage peut faire appel à Infor Integration. Actualiser et geler ordres d’assemblage. Infor Integration permet d’extraire des informations sur les ordres d’assemblage à partir de Contrôle d'assemblage ainsi que d’actualiser et geler ces ordres dans ce module. Les informations extraites de Contrôle d'assemblage sont les heures de début et le gel ou non des segments, ainsi que les informations de séquence de l’ordre d'assemblage. Remarque La fonction Changer société proposée par ERP LN permet de passer d’une société à une autre.
Pièces d'assemblage externes et opérations | Si cette case est cochée, une source externe fournit les structures de pièces d'assemblage et d’opérations mononiveau à Planification de l’assemblage. Si cette case n'est pas cochée, les pièces d’assemblage et les opérations sont placées dans une structure mononiveau lors du calcul des besoins en pièces d’assemblage.
Configuration
Groupe de séries de variantes de produits | Groupe de séries utilisé pour générer les numéros de variantes de produits intervenant dans le processus de génération de variantes de produits. Les conditions suivantes s’appliquent au groupe de séries sélectionné : La série ne doit pas être en cours d’utilisation. La longueur de la série doit être égale à zéro. Le groupe de séries ne doit pas être en cours d’utilisation. Le groupe de séries doit être dédié à la production. Le premier numéro disponible doit être supérieur au numéro de variante de produit le plus élevé. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries
Configuration par PCF | Si cette case est cochée, les articles génériques avec un système d’ordre PMF sont configurés dans le module Configuration du produit en fonction de la nomenclature générique définie dans ce module. Vous devez sélectionner des options lorsque vous saisissez une ligne de commande client. Si cette case n'est pas cochée, les articles génériques avec un système d’ordre PMF sont configurés dans le module Planification de l'assemblage. Vous ne pouvez pas utiliser d’options ni de caractéristiques pour configurer l’article, mais vous pouvez utiliser la gestion par unité d’évolution. Pour vérifier que la variante de produit a été configurée avec Configuration du produit, consultez la case Configuré par PCF dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000).
Vendre multiples de même configuration | Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un article d’assemblage sur une ligne de commande client avec une quantité d’ordre supérieure à un. La quantité totale de la ligne de commande sera de la même variante de produit. Si la quantité d’ordre sur la ligne de commande client est supérieure à un, ERP LN utilise plusieurs ordres d’assemblage pour fabriquer les articles, car un ordre d’assemblage comporte toujours une quantité d’ordre égale à un (1). Rubriques liées Vente de multiples de variantes de produits pour l’assemblage
Structure de variante de produit externe | Si cette case est cochée, les relations de nomenclatures génériques entre le produit fini générique et les modules d’étude sont transmises à Planification de l’assemblage à partir d’une source externe. ERP LN ne propose aucune fonction de copie de ces informations vers la structure de variante de produit. Si cette case n'est pas cochée, les relations de nomenclatures génériques entre le produit fini générique et les modules d’étude sont copiées de la nomenclature générique vers la nomenclature spécifique de l’ordre lorsque vous exécutez la session Création de structures de variantes de produits (tiapl3210m000). Remarque La structure de variante de produit définit deux types de relations : La relation entre les articles génériques et les sous-articles génériques. Ces relations sont toujours copiées lors de la création de la structure de variante de produit, c'est-à-dire à la saisie de l’ordre, lorsque la variante de produit créée est enregistrée. Notez que ces relations peuvent exister à plusieurs niveaux, et pas uniquement directement au niveau inférieur de celui du produit fini. La relation entre les articles génériques et les modules d'étude. Seules ces relations sont affectées par le paramètre en cours. Pour plus d’informations sur la nomenclature générique et la nomenclature spécifique à l’ordre, reportez-vous à l’aide relative aux sessions suivantes : Nomenclature générique (tiapl2510m000) Structures de variantes de produits (tiapl3510m000) Les procédures suivantes peuvent également résoudre les structures de variantes de produits pour les modules d’étude, lorsqu’elles sont requises par ces derniers : Calcul des besoins en pièces d'assemblage (tiapl2221m000) Génération des ordres d'assemblage (tiapl3201m000) Actualisation et gel des ordres d'assemblage (tiapl3203m000)
Horizon figé de la demande | Nombre de jours pour lequel la structure de variante de produit est déterminée et les besoins en pièces d’assemblage calculés.
Scénario | Scénario à utiliser pour calculer les besoins en pièces d'assemblage. Les périodes de plan de ce scénario permettent de créer les programmes de segments et d’envoyer les besoins en pièces d'assemblage à ERP LN A partir de ce champ, vous pouvez utiliser la fonction Zoom pour accéder à la session Scénarios (cprpd4100m000) qui permet de sélectionner ou de créer un scénario. Remarque Vous pouvez uniquement sélectionner les scénarios définis dans la société principale. Rubriques liées Scénarios dans Enterprise Planning
Date de référence scénario | Date de référence du scénario utilisée dans le dernier calcul des besoins en pièces d’assemblage. Remarque Ce champ n’est pas renseigné si vous sélectionnez un autre scénario. Les données de référence sont uniquement une date. Aucune indication horaire n’est utilisée.
Répertoire des besoins en pièces d'assemblage | Répertoire d'enregistrement des fichiers résultant du calcul des besoins en pièces d'assemblage pour les variantes de produits dans la session Société - Composant Bus (tiapl0101s000). Les fichiers enregistrés dans ce répertoire sont lus par Planification d'entreprise (CP).
Autoriser ordres assembl. pr var. prod. invendues | Si cette case est cochée, et si un ordre d’assemblage ayant un statut différent de Fermé est disponible pour une variante de produit, celle-ci peut être non liée sur la ligne de commande client/de devis. Si cette case n'est pas cochée, et si un ordre d’assemblage est disponible pour une variante de produit, celle-ci ne peut pas être non liée sur la ligne de commande client/de devis. Remarque Si une variante de produit est non liée, seule la référence à la commande/au devis est supprimée. La variante de produit peut être réutilisée par une autre commande/un autre devis. Rubriques liées Variantes de produits dans Gestion de commandes (TD)
Données diverses
Mode test | Si cette case est cochée, le module Planification de l'assemblage fonctionne en mode test. Ce mode permet de gérer des données qui, sinon, le seraient par des applications externes. Si la case Pièces d'assemblage externes et opérations est cochée, les données suivantes sont gérées de manière externe : Opérations, affichées dans la session Opérations (tiapl1500m000) Affectations d’opérations, affichées dans la session Affectations d'opérations (tiapl1510m000) Structures de variantes de produits, affichées dans la session Structures de variantes de produits (tiapl3510m000) Dans ce cas, vous ne pouvez pas gérer ces données depuis ERP LN à moins de travailler en mode test. En mode test, vous pouvez également exécuter la session Actualisation données établismt coûts revient ligne d'assemblage (ticpr0215m000) pour une date d’application choisie manuellement.