| Type de rendement et quantité supplémentaire |  |
| Rejets de quantité planifiée La quantité supplémentaire est employée pour prendre en compte la quantité de produit perdue en cours d'opération en raison d'un rendement limité. Ceci est particulièrement important lorsqu'une opération est déclarée achevée, au cas où la quantité achevée doit être calculée automatiquement. Quand le type de rendement est Discret, la quantité supplémentaire est égale à 0 par définition. Si le type de rendement est En continu, la quantité supplémentaire est calculée en fonction du rebut et du rendement de l'opération, de la quantité planifiée et des quantités achevées et rejetées. Remarque La valeur du champ Rejets planifiés augmente proportionnellement à la somme des valeurs indiquées dans les champs Achevé et Rejeté. La quantité de rebut est cependant ajoutée à la quantité supplémentaire dès le démarrage de l'opération. Formules La valeur du champ Rejets planifiés est calculée selon les formules suivantes :
    Quantité supplémentaire = OP x QLY + SQ
OP : avancement de l'opération QLY : Quantité dont la perte est prévue en raison d'un rendement limité SQ : Quantité de rebut (de l'opération) L'avancement de l'opération est défini à l'aide de la formule suivante :
    OP = (QC + QR) / QPO
OP : avancement de l'opération QC : Achevé QR : Rejeté QPO : Quantité planifiée en sortie
    QLY = (1 - YP/100 %) x (QPI - SQ)
QLY : Quantité dont la perte est prévue en raison d'un rendement limité SQ : Quantité de rebut (de l'opération) YP : Taux de rendement QPI : Quantité planifiée en entrée Rubriques liées Exemples de rendement Rendement Quantité planifiée à fabriquer Rebut et rendement |