| Etalonnages |  |
| Les instruments employés pour les contrôles qualité doivent être régulièrement étalonnés. Avec le temps, l'utilisation des instruments entraîne une perte d'exactitude dans les mesures. Si des instruments non étalonnés continuent à être employés pour les tests, les résultats des contrôles risquent de vous induire en erreur. Le temps de l'étalonnage dépend des valeurs que vous avez entrées dans les champs Type d'intervalle et Intervalle [jours/nombre d'utilisations] de la session Instruments (qmptc0108m000). Pour configurer des étalonnages dans Contrôle de qualité (QM): Servez-vous de la session Etalonnage des instruments (qmptc3201m000) pour sélectionner les instruments à étalonner. Les instruments ne seront sélectionnés que si l'intervalle de temps ou l'intervalle entre les utilisations défini dans la session Instruments (qmptc0108m000) est écoulé. Ces instruments seront bloqués pour l'étalonnage. En conséquence, la case Bloqué pour étalonnage de la session de détails Instruments (qmptc0108m000) sera cochée. La session Dates d'étalonnage d'instrument (qmptc3202m000) montre les instruments qui sont bloqués à des fins d'étalonnage. Une fois les instruments étalonnés, vous devez entrer la date d'étalonnage dans cette session. Vous pouvez débloquer les instruments pour lesquels vous avez saisi une date d'étalonnage. Pour chaque instrument, un historique des dates d'étalonnage est géré dans la session Historique d'étalonnage d'instrument (qmptc3500m000), sur la base de l'instrument et/ou de la date. Cet historique peut être supprimé en fonction des instruments et des dates dans la session Suppression de l'historique des étalonnages (qmptc3200m000). |