| Définition de méthodes de contrôle pour les matières |  |
| Définition de méthodes de contrôle pour les matières Si la case QMS implémenté pour Matière (BOM) de la session Paramètres Quality Management (qmptc0100m000) est cochée, vous pouvez utiliser l'application Contrôle de qualité (QM) pour vérifier les matières des ordres de fabrication. Vous pouvez définir les exigences de qualité pour chaque matière dans Contrôle de qualité (QM). Si vous cochez la case Matière (BOM) de la session Paramètres Quality Management (qmptc0100m000), vous pouvez effectuer un zoom vers la session Ordres spécifiques par origine (qmptc0149m000) depuis la session Matières estimées (ticst0101m000). Vous avez le choix entre 2 méthodes pour déterminer les interactions entre le module Pilotage de l'atelier et l'application Contrôle de qualité (QM) en ce qui concerne les matières : Les matières sont contrôlées mais les ordres de contrôle qualité n'ont pas de répercussion directe sur les ordres de fabrication (méthode A). Avant de pouvoir sortir les matières vers un ordre de fabrication, vous devez contrôler ces dernières (méthode B). Le champ Méthode de blocage pour contrôles de la session Ordres standard par origine (qmptc1120m000) détermine la méthode qui sera utilisée parmi les méthodes mentionnées plus haut. ERP LN applique la méthode A si le champ Méthode de blocage pour contrôles a la valeur Continuer. ERP LN applique la méthode B si le champ Méthode de blocage pour contrôles a la valeur Bloquer. ERP LN détermine la valeur de ces champs à partir des données que vous saisissez dans les sessions précédentes : Combinaisons qualité (qmptc0111m000) Ordres spécifiques par origine (qmptc0149m000) Rubriques liées Utilisation de QM pour des opérations de fabrication Utilisation de QM pour les produits d'ordres de fabrication Utilisation de QM pour les matières d'ordres de fabrication |