| Sortie de matières pour l'ordre SFC (ticst0101s000) |  |
| Cette session permet de gérer les quantités de matières à sortir du magasin vers le centre de fabrication. Remarque Vous pouvez corriger les matières sans influer sur les coûts unitaires estimés des produits finis. Si les coûts estimés sont bloqués, vous pouvez corriger les matières dans cette session sans influer sur les coûts estimés. Vous pouvez modifier le magasin si la valeur des champs Quantité réelle et A sortir par magasin est égale à 0. Vous pouvez uniquement modifier la quantité si l'ordre de fabrication possède l'un des statuts suivants : Lancé Actif A déclarer achevé Achevé Si la case Blocage des coûts estimés est cochée dans la session Ordres de fabrication (tisfc0101s000), il est encore possible de modifier l'opération. Cependant, si les coûts estimés sont bloqués, il n'est pas possible de modifier les éléments suivants : l'article, le magasin si le prix de valorisation à la date de calcul est différent pour l'ancien magasin et le nouveau. Si la case Ecritures financières par centre de charge est cochée, l'ancienne opération et la nouvelle doivent appartenir au même groupe d'opérations. Rubriques liées Présentation d'une sortie de matières
Champs | Description
Ordre de fabrication | Ordre de fabrication qui utilise les matières. Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle
Statut de l'ordre | Statut de l'ordre de fabrication. Aucune rubrique d'aide n'est associée à cet élément.
Position | Le numéro de position identifie la matière estimée dans la session Matières estimées (ticst0101m000).
Opération | Opération dans laquelle la matière est utilisée. Rubriques liées Liaison des matières aux opérations
Article | article
Révision | Révision de l'article. Rubriques liées Récapitulatif de la gestion des données d'étude
Méthode de contrôle des matières | Méthode qui détermine les matières de la nomenclature à imprimer sur les documents d'ordres, et/ou les matières de la nomenclature à réserver. Les documents d'ordre sont, par exemple, des listes de matières, des bons de sortie de matières, des listes de contrôle des ordres de fabrication, des listes de sciage ou de découpage, regroupées ou non. La valeur de ce champ varie en fonction de la case Imprimer sur le document d'ordre de la session de détails Nomenclature (tibom1110m000) et de la case Stock d'atelier de la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Le tableau suivant indique les combinaisons par défaut et la méthode de contrôle des matières qui en résulte.
Case Imprimer sur le document d'ordre | Case Matières de stock d'atelier | Valeur de la méthode de contrôle
Non | Oui. | Aucune ligne de matière créée
Non | Non | Affecter seulement
Oui. | Non | Imprimer et affecter
Oui. | Oui. | Imprimer seulement
Remarque Une fois ce champ renseigné pendant la création de l'ordre de fabrication, vous ne pouvez plus le modifier.
Quantité estimée | Quantité brute estimée du composant requis pour fabriquer les articles de l'ordre de fabrication. La quantité estimée est la quantité nette, compte tenu du facteur de rebut (%), de la quantité de rebut et du rendement des opérations.
Post-consommation | Si cette case est cochée, la post-consommation est appliquée en tant que méthode de sortie de matière. Rubriques liées Post-consommation
Quantité réelle | Quantité totale déjà sortie du stock pour cette matière. Le champ est mis à jour par l'application Gestion des magasins (WH). Remarque Quand le logiciel ERP LN met à jour le champ Quantité réelle, il effectue également une écriture financière pour augmenter ou diminuer le montant des en-cours.
A sortir par magasin | Quantité non bloquée totale présente dans le magasin, à sortir vers l'atelier. Remarque Ce champ est modifié par les applications Gestion de fabrication (TI) et Gestion des magasins (WH). Si l'application Gestion de fabrication (TI) débloque un ordre magasin, le champ A sortir vient s'ajouter au champ A sortir par magasin. Si l'application Gestion des magasins (WH) sort une quantité, celle-ci est soustraite du champ A sortir par magasin.
Traitement direct de la ligne d'ordre magasin | Si cette case est cochée, la procédure de sortie du magasin est exécutée automatiquement après le déblocage de la matière dans le magasin. Vous devez débloquer de la matière à l'aide de la session Lancement de la sortie de stock (tisfc0207m000). Dans la session de détails Sortie de matières pour ordres de fabrication (ticst1501m000), la quantité à sortir vient s'ajouter à celle contenue dans le champ A sortir par magasin. Si cette case n'est pas cochée, les paramètres de la session Activités par ordre magasin (whinh2104m000) sont prioritaires : Les activités de sortie de stock pour lesquelles la case Automatique est cochée sont exécutées automatiquement après le déblocage de la matière dans le magasin. Les activités de sortie de stock pour lesquelles seule la case Applicable est cochée (case Automatique décochée) doivent être exécutées manuellement. Rubriques liées Présentation d'une sortie de matières
A sortir | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
A sortir | Réservations dans le magasin, c'est-à-dire les quantités bloquées sur les lignes d'ordre magasin.
Livraison suivante | Quantité requise ultérieurement ou quantité à post-consommer. Cette quantité n'est pas prise en compte lorsque vous exécutez la session Lancement de la sortie de stock (tisfc0207m000). Dans Gestion des magasins (WH), la quantité est exprimée en tant que quantité bloquée sur la ligne d'ordre magasin. Remarque Ce champ n'est pas accessible si : l'opération est bloquée pour la sortie, la post-consommation est utilisée pour la matière. Dans ce cas, la quantité indiquée dans ce champ est la quantité à post-consommer. Rubriques liées Post-consommation
Magasin | Magasin duquel sort la matière. Valeurs autorisées Vous devez saisir un magasin de type Normal ou Atelier. Vous pouvez vérifier le type dans le champ Type de magasin de la session Magasins (tcmcs0503m000) dans Données communes (TC). Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ correspond au champ Magasin de la session Nomenclature (tibom1110m000). Une fois que la sortie de matière a commencé depuis ce magasin, il n'est plus possible de modifier ce champ. Rubriques liées Utilisation des magasins d'en-cours Présentation d'une sortie de matières
Sélection de lot | Si l'article est géré par lot, vous pouvez choisir le mode de sortie de la matière. Si la case Géré par lot est cochée dans la session de détails Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000), vous pouvez sélectionner une valeur dans ce champ. Si la case Géré par lot est désélectionnée, la valeur est Quelconque et il n'est pas possible de la modifier. Rubriques liées Gestion des lots
Code Lot | Si le champ Sélection de lot contient Spécifique, vous pouvez saisir le lot d'où la matière doit être sortie. Rubriques liées Gestion des lots
Lancement direct sortie de stock | Si cette case est cochée, la ligne d'ordre magasin pour la matière est automatiquement débloquée lors du lancement de l'ordre de fabrication. Par conséquent, il n'est pas obligatoire d'exécuter la session Lancement de la sortie de stock (tisfc0207m000) pour débloquer la matière. Si cette case n'est pas cochée, et que la matière n'est pas post-consommée, vous devez utiliser la session Lancement de la sortie de stock (tisfc0207m000) pour débloquer la ligne d'ordre magasin de la matière. Une ligne d'ordre magasin débloquée signale aux employés qu'il convient de démarrer la procédure de sortie du magasin, en commençant par une proposition de sortie de stock pour la matière. La procédure de sortie du magasin aboutit à l'envoi de matière vers l'atelier. Si la case à cocher Traiter directement la ligne d'ordre magasin est cochée pour la matière, la procédure de sortie du magasin est exécutée automatiquement lorsque la ligne d'ordre magasin est débloquée. Rubriques liées Présentation d'une sortie de matières
Contrôlé par le système de gestion du Workflow | Si cette case est cochée, vous avez défini dans la session Magasins (tcmcs0503m000) qu'il existait une intégration avec un système de gestion des magasins (WMS). La valeur du champ Sélection de lot dans cette session doit être identique à celle du système WMS utilisé.
Commandes | Description
Lancer sortie de stock | Permet de lancer la session Lancement de la sortie de stock (tisfc0207m000). La sortie de stock est lancée pour l'opération.
Générer lot | Cliquez sur cette commande pour générer un numéro de lot.
Composants tels que conçus | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Produit fini sérialisé - Composants tels que conçus (timfc0111m000) et sélectionner les numéros de série à remettre en stock. Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Séries dans le stock est cochée pour l'article dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).