| Kit d'assemblage (whwmd4150s000) |  |
| Cette session permet de définir et de gérer les kits d'assemblage. Remarque Dans la session Magasin - Article (whwmd2110s000), vous pouvez indiquer si un article d'un magasin donné appartient à un kit d'assemblage. Vous ne pouvez spécifier un kit d'assemblage que si le système d'approvisionnement est Contrôlé par ordre/SILS.
Champs | Description
Kit d'assemblage | Groupe d'articles dépendant de l'ordre qui doivent être fournis ensemble au magasin.
Intervalle maximum | Intervalle maximum pour le calcul du nombre de kits d'assemblage à appeler.
Intervalle maximum | Unité dans laquelle l'Intervalle maximum est exprimé.
Station déclencheur | Poste à partir duquel l'approvisionnement en articles est déclenché.
Horizon figé bloqué | L'horizon figé est le nombre de jours ou d'heures ouvrables avant la date/heure de début planifiée d'un ordre d'assemblage du poste. L'horizon figé bloqué ainsi que la date de réception planifiée du kit d'assemblage définissent la période pendant laquelle il n'est plus possible de modifier les pièces à fournir pour l'ordre d'assemblage. Ainsi, aucune modification du contenu de l'ordre d'assemblage n'est autorisée lorsque la date/heure de modification est comprise dans la période déterminée par la date de réception planifiée moins l'horizon figé bloqué. Rubriques liées Messages liés aux ordres d'assemblage pilotés par horizon (tiasc8212m000)
Horizon figé bloqué | Unité utilisée pour exprimer l'horizon figé bloqué.
Délai de sécurité | Le délai de sécurité sert à déterminer la date de réception planifiée des kits d'assemblage. Date/heure de réception planifiée = date/heure de début de l'assemblage + retard programmé - délai de sécurité
Délai de sécurité | Unité utilisée pour exprimer le délai de sécurité.
Générer l'horizon figé | L'horizon figé est le nombre de jours ou d'heures ouvrables avant la date/heure de début planifiée d'un ordre d'assemblage du poste. Le message d'approvisionnement relatif à une pièce d'assemblage, avec un système d'approvisionnement contrôlé par ordre/par séquence d'assemblage, est généré dans la session Messages liés aux ordres d'assemblage pilotés par horizon (tiasc8212m000) si l'heure de début planifiée de l'ordre d'assemblage du poste lié à la pièce d'assemblage est égale ou antérieure à la date et à l'heure courantes augmentées de la valeur que vous saisissez dans le champ Générer l'horizon figé. Remarque Seule la session Messages liés aux ordres d'assemblage pilotés par horizon (tiasc8212m000) utilise ce champ. Rubriques liées Messages liés aux ordres d'assemblage pilotés par horizon (tiasc8212m000)
Dernière mise à jour de l'horizon figé | L'horizon figé est le nombre de jours ou d'heures ouvrables avant la date/heure de début planifiée d'un ordre d'assemblage du poste. Le message d'approvisionnement relatif à une pièce d'assemblage, avec un système d'approvisionnement contrôlé par ordre/par séquence d'assemblage, n'est plus mis à jour lors de l'exécution de la session Messages liés aux ordres d'assemblage pilotés par horizon (tiasc8212m000) si l'heure de début planifiée de l'ordre d'assemblage du poste lié à la pièce d'assemblage est égale ou antérieure à la date et à l'heure courantes augmentées du dernier horizon figé mis à jour. Remarque Seule la session Messages liés aux ordres d'assemblage pilotés par horizon (tiasc8212m000) utilise ce champ. Rubriques liées Messages liés aux ordres d'assemblage pilotés par horizon (tiasc8212m000)