| Nomenclature et opérations d'assemblage (tiapl2520m000) |  |
| Cette session permet d’afficher et de gérer les pièces d’assemblage, les opérations et les postes d’assemblage requis pour un module d’étude spécifique. Restrictions Dans la case Pièces d'assemblage externes et opérations de la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000), les pièces et les opérations mononiveau sont livrées depuis une source externe. Par conséquent, vous ne pouvez pas modifier les données de la session courante, sauf lorsque vous travaillez en Mode test. Si cette case n’est pas cochée, les pièces d’assemblage et les opérations sont placées dans une structure mononiveau lors du calcul des besoins en pièces d'assemblage. Vous ne pouvez modifier les données dans cette session que si la société actuelle est définie en tant que société principale. Procédure Après avoir modifié les données dans cette session, vous devez exécuter les deux sessions suivantes : Calcul des besoins en pièces d'assemblage (tiapl2221m000) ou Calcul des besoins en pièces d'assemblage (bshells multiples) (tiapl2222m000) Actualisation et gel des ordres d'assemblage (tiapl3203m000) ou Actualisation et gel des ordres d'assemblage (bshells multiples) (tiapl3204m000) Opérations indépendantes des pièces d’assemblage Si vous souhaitez définir des opérations non liées à une pièce d’assemblage donnée, ne renseignez pas le champ Elément(s) assemblé(s) d'origine. ERP LN prend en compte ce type d’opérations lorsqu’il crée des variantes de poste d’assemblage. Rubriques liées Présentation de la planification de l'assemblage
Champs | Description
Module d'étude | Code du module d'étude pour lequel les structures de pièces d'assemblage et d'opérations requises sont affichées dans cette session.
Révision | Révision du module d’étude.
Numéro de position | Numéro de position de la ligne contenant les structures de pièces d'assemblage et d'opérations mononiveau dans la session en cours. Par défaut, ERP LN affiche le dernier numéro de position utilisé, plus 10. Cette procédure permet d'obtenir la séquence 10, 20, 30, etc. La numérotation des positions n'est pas soumise à restriction.
Numéro de séquence | Le numéro de séquence est une subdivision du numéro de position. Vous pouvez utiliser les numéros de séquence pour créer une variante d'un enregistrement, par exemple avec une autre date de référence ou une exception.
Date d'application | Date à partir de laquelle les informations affichées, telles que la pièce d'assemblage, la quantité, etc., s'appliquent pour le module d'étude sélectionné. Remarque Le chevauchement des dates d'application est autorisé. La Date d'application doit être antérieure à la Date d'expiration. Si une exception est utilisée, ces informations s'appliquent si la plage de dates et l'exception sont correctes.
Date d'expiration | Date jusqu'à laquelle les informations affichées, telles que la pièce d'assemblage, la quantité, etc., s'appliquent pour le module d'étude sélectionné. Remarque Le chevauchement des dates d'application est autorisé. La Date d'application doit être antérieure à la Date d'expiration. Si une exception est utilisée, ces informations s'appliquent si la plage de dates et l'exception sont correctes.
Elément(s) assemblé(s) d'origine | Pièce d’assemblage utilisée pour le module d’étude sélectionné. Les conditions suivantes s'appliquent à la pièce d'assemblage : Le Type d'article doit être Fabriqué ou Acheté. Les données de planification de l'article doivent être présentes. Pour plus d'informations sur ces données, reportez-vous à la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Si vous ne renseignez pas ce champ, l’opération n’est pas liée à une pièce d’assemblage spécifique.
Quantité nette | Nombre de pièces d'assemblage requises pour le module sélectionné. Remarque La valeur zéro n'est pas autorisée.
Opération | Code de l'opération requise dans le module d'étude sélectionné.
Révision | Révision de la pièce d’assemblage.
Lié à EDM | Si cette case est cochée, la nomenclature d’assemblage est liée à une nomenclature d’étude.
Texte | Si cette case est cochée, il existe un texte dans cette ligne de nomenclature.
Commandes | Description
Exceptions | Lance la session Exceptions (tcuef0105m000).
Cas d'emploi des pièces d'assemblage | Lance la session Cas d'emploi des pièces d'assemblage (tiapl2521m000).