| Taux d'utilisation des centres de charge par jour (tisfc1506m000) |  |
| Cette session permet d’afficher une vue d'ensemble du taux d'utilisation des capacités d'un centre de charge pour un jour. Pour chaque ordre, vous pouvez visualiser le temps et la quantité planifiés. Etats En sélectionnant Imprimer dans le menu Fichier, vous pouvez lancer les sessions suivantes : Impression du taux d'utilisation des centres de charge par jour (tisfc1403m000). Impr. taux d'utilis. des centres de charge partagés par jour (tisfc1406m000), si le centre de charge est un centre de charge secondaire, lié à un centre de charge principal et situé dans la même société logistique que celui-ci. Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle Comment calculer la capacité disponible Utilisation d'une session de vue générale Centres de charge partagés
Champs | Description
Centre de charge | Centre de charge pour lequel vous souhaitez afficher le résumé des besoins en capacité planifiés pour ce jour. La session Taux d'utilisation du centre de charge partagé (tisfc1510m000) vous permet d'afficher le taux d'utilisation de la capacité d'un centre de charge partagé.
Description | Centre de charge pour lequel vous souhaitez afficher le résumé des besoins en capacité planifiés pour ce jour. La session Taux d'utilisation du centre de charge partagé (tisfc1510m000) vous permet d'afficher le taux d'utilisation de la capacité d'un centre de charge partagé.
Capacité nominale | Capacité moyenne d'une machine ou d'un centre de charge utilisée comme base d'utilisation de la capacité.
Date de fabrication | Jour pour lequel vous souhaitez afficher le résumé des besoins en capacité planifiés.
Capacité disponible | Capacité disponible (heures) de l'employé dans le centre de charge pour le jour concerné. Rubriques liées Comment calculer la capacité disponible
Heure de début | Début de la période pour laquelle vous souhaitez afficher la capacité planifiée.
Ordre de fabrication | Code de l'ordre de fabrication planifié.
Article | Article fabriqué par cette opération.
Gamme | Séquence des opérations nécessaires à la fabrication d'un article. Pour chaque opération, la tâche, la machine et le centre de charge sont précisés, de même que les informations relatives au temps de préparation et au temps de cycle. Remarque Si aucune gamme n'est affichée, cela signifie que les coûts de production estimés n'ont pas été définis pour l'ordre de fabrication.
Opération | Code de l'opération planifiée pour le centre de charge.
Machine | Machine utilisée pour exécuter l'opération.
Quantité planifiée | Quantité d'articles dont la production est planifiée pour cette opération et à cette date. Les pertes d'articles résultant d'une mise au rebut ou d'un faible rendement sont également prises en compte.
Heures de main-d'oeuvre | Heures de main-d'oeuvre nécessaires pour réaliser l'opération. Rubriques liées Calcul des heures main-d'oeuvre/machine
Emplacement physique | Emplacement où l'opération est exécutée.
Groupe d'ordres SFC | Groupe d'ordres auquel appartient l'ordre. Rubriques liées Regroupement d'ordres
Heures machines | Heures machine nécessaires pour réaliser l'opération. Rubriques liées Calcul des heures main-d'oeuvre/machine
Capacité nominale | Capacité moyenne d'une machine ou d'un centre de charge utilisée comme base d'utilisation de la capacité.
Capacité disponible | Capacité disponible (heures) de la machine dans le centre de charge pour le jour concerné. Rubriques liées Comment calculer la capacité disponible
Commandes | Description
Planification de la production | Lance la session Planification de la production (tisfc0110m000).
Calcul du taux d'utilisation | Lance la session Calcul du taux d'utilisation (tisfc0201m000) qui permet de mettre à jour les plans du module Planification d'entreprise (CP). Toutes les données de taux d'utilisation sont supprimées, puis recalculées à l'aide des quantités de fabrication et des dates définies dans la session Planification de la production (tisfc0110m000). Cette opération est impossible pour les centres de charge de lignes d’assemblage. Pour utiliser cette option, vous devez d'abord sélectionner Automatique dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation journalière et Automatique dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation hebdomadaire de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000).