| ロット追跡 |  |
| ロット追跡によって、ロットが使用された場所が確認され、ロットの発生元が追跡されます。 ロット追跡は、ロットの発生元および移送先の両方についての概要を示すいくつかの出力セッションおよび表示セッションから構成されています。 発生元は、最低レベルから最高レベルまで表示できます。 部品表の各レベルがロット管理されている場合、原材料のロットコードはすべてのレベルだけでなく購買から販売までを表示できます。 利用可能なロット追跡概要セッションは、次のとおりです。 品目 - ロット - 出庫 (whltc3500m000) 品目 - ロット - 入庫 (whltc3501m000) オーダ - ロット (whltc3502m000) 利用可能なロット追跡出力セッションは、次のとおりです。 ロットおよびシリアルの出庫の出力 (whltc3400m000) ロットおよびシリアルの入庫の出力 (whltc3401m000) 注意 品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションの入庫時ロット入力フィールドの値が No である場合、ERP LN では的確なロット追跡は行われません。 品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションの転送時ロット入力フィールドの値が No である場合、ロット追跡セッションに転送オーダは表示されません。 ロット追跡をオンにするには ロット追跡をオンにするには、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) セッションでロット追跡チェックボックスをオンにします。 関連トピック ロット管理 ロット管理 (在庫外) |