| 資材 - 工順関係 |  |
| ワークセンタは通常、多くの機械で構成されており、多くの場合、1 つのワークセンタで複数の製造オーダが同時に実行されます。通常、特定のタスクを実行するのに複数の機械が使用可能であったり、1 つの機械で複数のタスクが実行可能であったりします。 これには、使用可能な機械を非常に柔軟に使用できる必要があります。そのために、標準工順から代替工順に外れること、および特定工順において状況依存の作業を定義することが可能でなくてはなりません。 品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションの数量依存工順チェックボックスがオンの場合、ERP LN はオーダ数量にもとづいて工順を選択します。すなわち、品目 - 工順 (tirou1101m000) セッションで品目に対して定義した数量依存工順の 1 つを選択します。ERP LN がどの工順を選択するかは、製造オーダ (tisfc0501m000) セッションのオーダ数量フィールドで指定した値によって決まります。この場合、ERP LN は資材 - 工順関係を考慮しません。 品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションの数量依存工順チェックボックスがオフの場合、ERP LN は工順パラメータ (tirou0100m000) セッションのデフォルト工順フィールドで定義した工順を考慮します。 企業計画は、オーダ計画実行中に特定の資材 - 工順関係を考慮でき、部品表ライン - 資材-工順関係 (tibom0140m000) セッションで主品目の特定部品表ラインにリンクされた工順作業にもとづいて計画オーダを作成します。すなわち、部品表 (BOM) における資材 - 作業リンクは工順依存になります。主品目に複数の工順をリンクし、各個別工順について、部品表ライン - 資材-工順関係 (tibom0140m000) セッションの部品表ラインで関連する構成要素に対して特定作業をリンクできます。 企業計画が工順固有の資材/作業リンクを考慮するかどうかは、以下の条件に依存します: -品目 - 工順 (tirou1101m000) セッションで主品目に複数の工順をリンクした。-部品表 (tibom1110m000) セッションで特定部品表ラインの作業フィールドを 0、すなわちフィールドを空に設定した。 これらの条件に該当し、部品表 (tibom1110m000) セッションの資材-工順関係チェックボックスがオンの場合、ERP LN は部品表ライン - 資材-工順関係 (tibom0140m000) セッションで特定部品表に対応する工順作業にもとづいて計画オーダを作成します。 部品表 (tibom1110m000) セッションの資材-工順関係チェックボックスをオフにすると、ERP LN は、工順の最初の作業の開始時に該当する部品表に一覧表示されるすべての品目に対してオーダを計画します。 |