| ホスト (dmdoc5500m000) |  |
| セッションの目的: ホストの表示やメンテナンスを行います。ユーザが ODM にアクセスする LAN 内のコンピュータはすべて、ODM にホストとして登録する必要があります。これには、文書管理モジュールにアクセスするクライアントコンピュータや、保管サーバの構成要素がインストールされたコンピュータも含まれます。
フィールド | 説明
ホスト | ホストとして登録されるコンピュータの識別子となる、ホスト ID
コンピュータ名 | ネットワーク管理者によってユーザのコンピュータに割り当てられた名前
IP アドレス | インターネットプロトコル (IP) 用のアドレス。コンピュータ名を入力済の場合は、このフィールドには値を入力できません。各ホストに入力できるのは、コンピュータ名または IP アドレスのいずれかです。
ポート | コンピュータ上で使用するポート番号。このポート番号で他のユーザがこのホストにアクセスできるようにするには、保管サーバを実行する必要があります。