| 組立オーダ - 組立部品の不足 (tiasc2546m000) |  |
| セッションの目的: 組立オーダ (および所要日) 別に組立部品の不足を表示します。これは、組立部品の不足 - 組立オーダ (tiasc2545m000) セッションの現在の設定である、組立部品別の組立オーダの逆の表示です。 組立部品の不足を組立オーダ別に表示することで、特定の日付でどの組立部品がオーダで使用されるのかを十分把握できます。オーダをブロックまたは再スケジュールすることで組立部品の不足を解決する場合には、正しいオーダを選択することが重要です。これは、主にオーダの優先順位に関係します。ERP LN では、指定した基準または指定しなかった基準に応じて、不足部品を必要とするオーダを選択するとき、優先順位が考慮されます。詳しい説明については、在庫チェック (tiasc2240m000) セッションおよびクリティカル部品の組立オーダリストの生成 (tiasc2245m000) セッションを参照してください。また、オーダで不足部品がいくつ使用されるかも、オーダをブロックするときのもう 1 つの重要な鍵になります。それぞれ不足部品を 1 つずつ使用する複数のオーダよりも、複数の不足部品を使用する 1 つのオーダをブロックした方が効果的です。このセッションを表示すると、このような割合を把握できます。 このセッションのヘッダで、不足を確認したいオーダおよび日付を選択する必要があります。また、このヘッダには販売先取引先フィールドがあり、オーダがどの取引先に販売済であるのかが示されます。部品自体はアルファベット順に一覧表示されます。 関連トピック 組立管理の概要 クリティカル品目 組立オーダ 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ 組立ラインステーションの利用率
フィールド | 説明
所要日 | 製造プロセスに組立部品が必要とされる日付
組立部品 | 不足のある組立部品
ブロック数量 | ブロックされたオーダで必要とされる供給不足の組立部品の数量
組立オーダ | 表示された不足部品を必要とするオーダ
棚卸単位 | この組立部品をカウントするために使用される計測単位。たとえば、pcs (個)。
不足数量 | 供給不足である部品の数量
販売先取引先 | オーダが販売オーダの場合、このフィールドには販売先の取引先が表示されます。
所要数量 | 表示された組立部品について、この日付でこのオーダによって必要とされる数量