| 設計部品表コピーデータの生成(マルチレベル) (tiedm1230m000) |  |
| セッションの目的: マルチレベル設計部品表のコピーデータを生成します。設計データの仕上げ (tiedm3240m000) セッションを実行すると、指定した設計品目とマルチレベル設計部品表全体がコピーされます。 コピーデータがすでに存在する場合 (たとえば設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションでシングルレベル部品表をコピーした結果)、ERP LN は下位レベルの設計部品表のデータはコピーしません。 次の場合は、ERP LN は設計品目改訂のデータをコピーしません。 選択した改訂の状況が製造で承認済ではない場合 (設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションの状況フィールドを参照) 設計品目改訂の単位が品目の単位と異なる場合 (設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションの単位フィールドを参照) 設計品目タイプが製造品目タイプと異なる場合 状況が製造で承認済である設計部品表の構成要素設計品目の有効な改訂が未発行の場合 設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションを使用すると、シングルレベルの設計部品表ごとに、このセッションの結果を検証または変更できます。また、設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションでは、生成されたコピーデータにもとづいて、シングルレベルの設計部品表を製造部品表にコピーすることもできます。 関係もコピー先品目も存在しない場合、ERP LN はこのセッションを使用して、設計品目改訂と他の品目との関係を作成します。 カスタマイズ品目を使用する場合、目的の結果を得るには設計データ管理パラメータ (tiedm0100m000) セッションでコピーした品目をカスタマイズチェックボックスを設定する必要があります。 関連トピック 設計データ管理の要約 設計部品表 マルチレベル部品表の構造
フィールド | 説明
設計品目 | マルチレベル設計部品表からコピーデータを生成する設計品目を入力します。
設計品目の改訂 | マルチレベル設計部品表からコピーデータを生成する対象の設計品目改訂を入力します。
主品目 | 設計部品表を製造部品表にコピーする親品目を入力します。
既存の設計部品表コピーデータを上書き | このチェックボックスがオンの場合、設計部品表の既存のコピーデータは上書きされます。
関係を作成 | このチェックボックスがオンの場合、関係がまだ存在しない場合は、作成されます。 関係を作成チェックボックスの設定は、製造の品目を上書きチェックボックスの設定と連携しています。設定の組合せによって、次のような結果が得られます。 関係を作成チェックボックスがオンであり、かつ製造の品目を上書きチェックボックスがオフの場合、設計品目のコードと同じコードを持つ品目が製造に存在しないときのみ、そのコードを使用して関係が作成されます。 関係を作成チェックボックスがオンであり、かつ製造の品目を上書きチェックボックスもオンの場合、設計品目のコードと同じコードで関係が作成されます。そのコードを持つ品目が製造にすでに存在する場合は、その品目が上書きされます。 関係を作成チェックボックスがオフであり、かつ製造の品目を上書きチェックボックスがオンの場合、関係が定義されないときはコピーデータの生成が停止されます。
製造の品目を上書き | このチェックボックスがオンの場合、製造の品目が上書きされます。 製造の品目を上書きチェックボックスの設定は、関係を作成チェックボックスの設定と連携しています。設定の組合せによって、次のような結果が得られます。 関係を作成チェックボックスがオンであり、かつ製造の品目を上書きチェックボックスがオフの場合、設計品目のコードと同じコードを持つ品目が製造に存在しないときのみ、そのコードを使用して関係が作成されます。 関係を作成チェックボックスがオンであり、かつ製造の品目を上書きチェックボックスもオンの場合、設計品目のコードと同じコードで関係が作成されます。そのコードを持つ品目が製造にすでに存在する場合は、その品目が上書きされます。 関係を作成チェックボックスがオフであり、かつ製造の品目を上書きチェックボックスがオンの場合、関係が定義されないときはコピーデータの生成が停止されます。
添付文書をコピー | このチェックボックスがオンの場合、添付文書もコピーされます。
文書リンクをコピー | このトピックに関連するヘルプはありません。
代替を含む | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN はコピーデータに代替資材を含めます。 関連トピック 部品表の代替資材
使切資材を含む | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN はコピーデータに使切資材を含めます。 関連トピック 古くなった品目の残余在庫を使い切るには
コマンド | 説明
生成 | クリックすると、このセッションで定義したパラメータを使用してバケットを生成できます。