| 工具構成要素 (titrp0106s000) |  |
| セッションの目的: 構成要素を組立式工具にリンクします。 組立式工具への構成要素の割当が可能になるのは、構成要素工具および組立式工具の工具寿命基準 (工具タイプ (titrp0101m000) セッションで定義される) が同一である場合だけです。 注意 組立式工具の状況が新規または使用可能である場合、ブロック済状況の構成要素を組立式工具にリンクすることはできません。 工順にリンクされている組立式工具、または作業/作業ステップ - 工具 (tirou1110m000) セッションで使用されている工具キットにリンクされている組立式工具は削除できません。 工具構成要素を製造オーダ文書に出力するには、製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションを使用します。 関連トピック 工具の定義方法 工具状況 工具所要量計画 詳細セッションを使用するには
フィールド | 説明
工具タイプ | 工具タイプは、工具のコーディングシステムで工具を識別するために使用する 1 次レベルです。 工具タイプの例: ハンマ ドライバ 手押車 工具タイプと工具シリアル番号の組合せには、ハンマー 1、ネジ回し 2、手押し車 3 などがあります。これによって、工具を一意に識別します。 工具タイプの工具クラス (工具タイプ (titrp0101m000) セッションで定義される) は、組立式工具です。
記述 | コードの記述または名前
工具シリアル番号 | 工具を識別する番号。たとえばハンマーなどの工具タイプと 1 などの工具シリアル番号の組合せによって、ERP LN で工具が一意に識別されます。
位置 | 構成要素の位置を表す連番
永続シリアル番号 | 工具を識別する番号。永続シリアル番号は、たとえば、機能番号と購買年度の組合せで指定することができます。永続シリアル番号は、組立式工具の構成要素をグループとしてまとめるために使用します。 永続シリアル番号のない組立式工具の場合、永続シリアル番号がある構成要素にも永続シリアル番号がない構成要素にもリンクできます。 例 組立式工具 X の永続シリアル番号を 1990 とします。工具の構成要素には、次のいずれかが該当する必要があります。 構成要素の永続シリアル番号が、組立式工具と同じである (つまり、1990)。 組立式工具とリンクしている構成要素に永続シリアル番号がない。 注意 最善の結果を得るには、組立式工具およびその全構成要素の永続シリアル番号が同じでなければなりません。組立式工具は工具構成要素 (titrp0506m000) セッションで定義されます。 工具構成要素 (titrp0506m000) セッションで工具を組立式工具または構成要素として使用している場合、このフィールドは修正できません。
構成要素工具タイプ | 構成要素は、工具タイプフィールドで定義された組立式工具にリンクされています。構成要素は、工具タイプ (titrp0101m000) セッションで定義される工具タイプです。工具タイプの工具クラスは、工具の構成要素になる必要があります。
記述 | 構成要素工具タイプの記述
構成要素 工具シリアル番号 | 構成要素の工具シリアル番号
テキスト | このチェックボックスオンにすると、テキストが表示されます。