| 製品バリアント (tiapl3500m000) |  |
| セッションの目的: 販売オーダから作成された製品バリアントおよびマニュアルで入力した製品バリアントの構成、参照、価格、状況の情報を表示またはメンテナンスします。 製品バリアントには、構成品目のデータ、または同じ製品構造に属する複数の構成品目のデータが保存されます。保存されるデータは、たとえば組立オーダのロールオフライン、要求オフライン日、計画オフライン日などです。製品バリアントは、構成済製品構造を構成する構成品目すべてを表します。構成品目を参照する場合は、製品バリアントを介して参照されます。 販売オーダを入力すると、対応する製品バリアントが自動的に作成されます。一般サブ品目との部品表 (BOM) 関係は、品目のテンプレート (一般部品表 (tiapl2510m000) セッションで定義) にもとづき、定義されている発効日と単位に従い、解決されます。 製品バリアントには製造および販売からのデータが含まれるため、製造プロセスの進捗で許されれば、この種のデータが変更された場合に、製品バリアントが更新されます。 ただし、現在のセッションでこのデータを変更できるのは、現在の会社がマスタ会社として定義されている場合、およびテストモード (組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションで定義) で作業を行っている場合のみです。 注意 製品バリアントの削除方法の詳細は、削除予定チェックボックスを参照してください。 関連トピック 組立計画の概要 完成した一般品目を保管するには
フィールド | 説明
品目 | 組み立てる必要がある一般品目 これは、販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションの販売オーダラインで指定されている一般品目です。 この品目は、次の特徴を備えている必要があります。 品目の品目タイプが一般である 品目はシリアル番号付品目である 品目にオーダデータがある 品目オーダシステムは FAS である これらの特徴は、品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションおよび品目 - オーダ処理 (tcibd2500m000) セッションで定義します。
製品バリアント | 一般または標準品目の一意の構成または仕様。仕様は構成処理に由来し、特徴オプション、会社、組立ラインなどの情報を含みます。 例 品目が ｢バイク｣ の場合、3 つの製品バリアントを持つことができます。 組立ライン 1 で製造される赤いバイク 組立ライン 2 で製造される青いバイク 組立ライン 2 で製造される赤いバイク(この例では、色およびラインが製品バリアントのオプションです) このコードは、組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションの製品バリアント番号グループフィールドの値にもとづいて生成されます。
組立ライン | 一般品目を組み立てなければならない組立ラインのコード 組立ラインは実現された有効なロールオフラインで、一般品目 - 組立ライン (tiapl2500m000) セッションから読み込まれます。
参照タイプ | 製品バリアントの生成元の需要オーダのタイプ このフィールドは、次の値を取ることができます。 販売見積 販売見積用に製品バリアントが構成されます。 販売オーダ 販売オーダ用に製品バリアントが構成されます。 標準バリアント 製品バリアントは標準バリアントになります。 仮オーダ 製品バリアントは仮オーダになります。仮オーダには、需要予測が示されます。製品バリアントをマニュアル入力した場合、製品バリアントの参照タイプは仮オーダです。
有効化コード | 製品バリアントにリンクされている有効化コード。製品バリアントが販売オーダから生成される場合、この単位は販売オーダに入力され、製品バリアントにコピーされます。 注意 番号が参照する構成は同じでも、会社ごとに単位のコードが異なる場合があります。単位が参照する構成は、単位品目、単位シリーズコード、単位順序番号によって識別されます。このデータには実際には構成が保存され、有効化構成が使用される各会社でこのデータを設定する必要があります。販売オーダに入力され、製品バリアントにコピーされる単位はこのデータの参照に過ぎないため、会社ごとに異なることがあります。 関連トピック 有効化構成の概要
組立 状況 | 組立オーダが 1 つ製品バリアントにリンクされている場合、このフィールドにその組立オーダの状況が表示されます。マルチサイト組立モデルで、複数の組立オーダが製品バリアントにリンクされている場合、このフィールドには、これらすべての組立オーダが到達した、または通過した組立オーダ状況が表示されます。製品バリアントの組立オーダが生成されていない場合、組立状況はオープンです。 注意 組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションで同一構成の 多重販売 チェックボックスがオンの場合、このフィールドにはオープンの固定値が表示されます。
計画オフライン日 | 製品バリアントがオフラインになることが予定されている日付 この日付は、組立オーダが生成されたときに計算されます。組立オーダが移動された場合、オーダが再混成され、再度オフセットされます。これに合わせて、計画オフライン日が修正されます。 デフォルトの日付は要求オフライン日と同じで、製品バリアントが販売オーダから生成された場合、販売オーダからコピーされます。組立オーダが計画されると、その計算値が計画オフライン日になります。 注意 同一構成の 多重販売チェックボックスがオンの場合、このフィールドは空になります。これは、いつでもこの製品バリアントに新しい組立オーダを作成できるからです。
PCF で構成 | このチェックボックスがオンの場合、この製品バリアントは製品構成モジュールを使用して構成されました。 詳細については、組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションの対話式構成チェックボックスの ｢ヘルプ｣ を参照してください。
同一構成の 多重販売 | このチェックボックスがオンの場合、この製品バリアントを含む販売オーダラインで、オーダ数量を 1 より多くできます。組立オーダのオーダ数量は常に 1 より多くなります。1 つの販売オーダラインを遂行するには、2 つ以上の組立オーダが必要です。 このチェックボックスの設定は、作成時に組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションの同一構成の多重販売チェックボックスの値から取得されます。 製品バリアントを作成するときに、製品バリアント (tiapl3500m000) 詳細セッションの在庫の完成品で、標準品目フィールドに値が入力されている場合、このチェックボックスの値は、組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションの同一構成の多重販売チェックボックスの値に設定されます。後で組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションのチェックボックスのオン/オフを変更しても、このフィールドの設定は変化しません。 ERP LN はこのように設定されているので、組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションの同一構成の多重販売チェックボックスを変更しても、既存のオーダを損なうことはありません。 関連トピック 組立用製品バリアントを多重販売するには
標準品目 | 一般完成品に関連付けられた標準品目 一般品目を在庫に保管する場合は、同じ物理品目を表す 2 つの品目、つまり組立管理で使用する一般品目と倉庫管理で使用する標準品目を定義する必要があります。 関連トピック 完成した一般品目を保管するには
標準品目倉庫 | 完成品が保管される倉庫 関連トピック 完成した一般品目を保管するには
参照オーダ | 製品バリアントの生成元の販売オーダのコード。
参照位置 | 販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションでの販売オーダラインの位置番号
コマンド | 説明
製品バリアント構造 | 製品バリアント構造 (tiapl3510m000) セッションを開始します。
製品バリアント - 組立ライン | 製品バリアント - 組立ライン (tiapl3520m000) セッションを開始します。
製品バリアントの消去 | 製品バリアントの消去 (tiapl3200m000) セッションを開始します。
製品バリアント構造の生成 | 製品バリアント構造の生成 (tiapl3210m000) セッションを開始します。
組立オーダの作成 | 組立オーダの生成 (tiapl3201m000) セッションを開始します。
組立オーダの更新および凍結 | 組立オーダの更新および凍結 (tiapl3203m000) セッションを開始します。