| テストグループ (qmptc0136m000) |  |
| セッションの目的: テストグループを品質 ID 別に表示します。テストグループに定義されたデータは、そのテストグループで定義されたすべての特徴に適用されます。 詳細セッションでは、品質 ID 別にテストグループを定義またはメンテナンスすることができます。 関連トピック 品質 ID と品質組合せ
フィールド | 説明
品質 ID | 品目の品質要件の確認に必要なデータがリンクしているコード。同じ品質標準についてテストを行う必要のある製品グループに対して同一の品質 ID を使用できるため、品質 ID を使用すると時間を大幅に節約することができます。
テストグループ | オーダ数量をテストするためのサンプルの取得頻度、およびサンプルサイズの定義
テストタイプ | 指定可能な値
合格品質基準 | 品目数量をすべて承認するために、承認する必要のあるテストサンプルの最小比率。たとえば、合格品質基準が 90 で、その承認済比率がこの数字を下回る場合は、全数量が拒否されます。 注意 合格品質基準フィールドに 100 % と入力している場合は、このフィールドは適用されません。 関連トピック 合格品質基準 (AQL) 例
頻度単位 | サンプルサイズを示す単位 注意 頻度単位と、オーダ数量の単位は同じである必要はありません。ただし、単位が同じでない場合は変換係数が正しくなければなりません。変換が行われない場合、品目の棚卸単位が頻度単位として使用されます。
数量 | 頻度単位で示される 2 つのサンプル間の間隔 説明: 次の例では、1 つの新規サンプルについて、100 個ごとに 10 個が抽出されます。この例では、10 個で構成されるサンプル数は 11 となります。 例
サンプル | 10 個
頻度 | 100 個
オーダ数量 | 1150 個
注意 オーダ数量が頻度数量を下回っている場合 (オーダ数量が 40 で、頻度数量が 50 である場合など)、検査手順を続行することはできません。このような場合、サンプルを生成することができないため、頻度数量を少なくする必要があります。
割合 | サンプルサイズは、テスト対象となる合計数量です。このフィールドでは、この数量はオーダ数量または頻度数量の割合として表されます (連続サンプリングをテストタイプフィールドに入力している場合)。 例
テストタイプ | 単一サンプリング
オーダ数量 | 10000 | 20000 ピース
割合 | 1% | 1%
サンプル数量 | 100* | 200 ピース*
* サンプルサイズは、オーダ数量が変更されたときに自動的に更新されます。
サンプル単位 | サンプルサイズを表す単位。サンプルサイズが割合で表されている場合は、オーダ数量の単位 (棚卸単位) が使用されます。サンプル単位とオーダ数量の単位は同じである必要はありません。ただし、単位が同じでない場合は変換係数が正しくなければなりません。
サンプル数量 | オーダ数量のうち、テスト対象となるすべてのサンプルの合計数量。この数量はサンプルサイズの単位で表されます。このフィールドでは、数量は固定数量で表されます。
例
オーダ数量 | 10000 | 20000 ピース
割合 | 0% | 0%
サンプル数量 | 50 | 50 ピース