| 稼動時間分析の計算 (tsmdm3400m200) |  |
| セッションの目的: 契約で顧客に確約した稼働時間と、シリアル番号付品目の実際稼働時間を比較します。 稼働時間分析は、サービス契約ごとに顧客設置の運用パフォーマンスを示します。 以下の方法で計算された 2 つの日付間の規定時間および停止時間が検討されます。
    開始日 = 最大日付 (セッションに入力した稼働時間条件の発効日、シリアル番号付品目の日付、統計開始日に適用)

    終了日 = 最小日付 (セッションにユーザが入力した稼働時間条件の失効日、統計終了日)
稼働時間は、以下の方法で割合で計算されます。
    稼働時間の割合 = (規定時間 - 合計停止時間) ÷ 規定時間 × 100

    規定時間: 開始日から終了日までのカレンダー上の差
    サービス契約の稼働時間契約に記載されているカレンダーおよび利用性を使用して、規定時間が計算されます。
    停止時間: 開始日と終了日の間でシリアル番号付品目が停止している時間
    サービス契約の稼働時間契約に記載されているカレンダーおよび利用性を使用して、停止時間が計算されます。
また、このセッションには以下のセッションからもアクセスできます。 サービス契約 (tsctm3100m000) シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) シリアル番号付品目- ダッシュボード (tscfg2100m100) 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
フィールド | 説明
出力内容 | 分析する期間を選択します。
販売先取引先 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 販売先取引先
販売先取引先 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 販売先取引先
契約 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 契約
契約 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 契約
契約タイプ | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 契約タイプ
契約タイプ | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 契約タイプ
開始品目 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 品目
開始シリアル番号 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 シリアル番号
終了品目 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 品目
終了シリアル番号 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 シリアル番号
統計データ | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。日付 注意 カレンダーから特定の日付を選択します。
統計データ | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。日付 注意 カレンダーから特定の日付を選択します。
ソート基準 | レポートのソート基準のオブジェクトを選択します。 レコードは、契約、契約タイプ、または販売先取引先別にソートできます。
コマンド | 説明
分析 | 分析処理を開始して、計算した稼働時間のレポートを生成します。