| オーダ数量依存の工順 |  |
| 特定の製造オーダの数量に合わせて工順を自動的に選択されるようにしておくと (たとえば、製造オーダ数量が大量のときは生産速度の高い工順が使用されるようにし、オーダ数量が小量のときは別の工順が選択されるようにしておくと) 便利です。 この数量依存工順は、次の手順で設定してください。 品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションで、数量依存工順チェックボックスをオンにします。 品目 - 工順 (tirou1101m000) セッションで、工順コードを入力します。上限オーダ数量フィールドに、工順が有効になる最大許容範囲を入力します。 デフォルト工順 数量依存工順チェックボックスがオフの場合、品目にデフォルト工順が適用されます。ただし、このデフォルト工順は品目にリンクされていなければなりません。ERP LNでは、デフォルト工順が品目にリンクされているかどうかが自動的に調べられます (まず工順パラメータ (tirou0100m000) セッションのデフォルト工順フィールドのデフォルト工順コードがチェックされ、続いて品目 - 工順 (tirou1101m000) セッションの品目にデフォルトの工順コードがリンクされているかどうかがチェックされます)。リンクされている場合、品目にデフォルト工順が適用されます。デフォルト工順が品目にリンクされていない場合、工順は使用されません。 関連トピック 原価計算のための工順選択 |