| 部品表構成要素のオーダへのコピー(tdpur4812s000) |  |
| セッションの目的: ある製造品目の特定数量分だけ、購買オーダのラインに部品表 (BOM) をコピーします。これは、部品表データをコピーした後にオーダラインを修正する場合に便利です。 このプロセスを開始するには、次の項目を入力します。 製造品目 オーダ数量 部品表レベル数。部品表内で下位に構成要素のない各位置につき、1 つの購買オーダラインを追加します。対象となる構成要素の発効日と有効期限の範囲内にオーダ日付がある部品表構成要素だけがコピーされます。品目バージョンも考慮されます。 次の部品表を例にして手順を説明します。 たとえば、品目 A を 4 個オーダするために部品表をコピーすると、そのオーダには次の 6 つの購買オーダラインが追加されます。 品目 B が 8 単位のオーダライン 1 件 品目 G が 8 単位のオーダライン 1 件 品目 H が 12 単位のオーダライン 1 件 品目 D が 12 単位のオーダライン 1 件 品目 E が 4 単位のオーダライン 1 件 品目 F が 4 単位のオーダライン 1 件 コピーした後でもオーダラインを修正できます。価格および値引は通常どおり自動的に決定されます。 注意 部品表をオーダラインにコピーする代わりに、主品目 A を 4 個オーダするためのオーダラインを 1 つ作成する方法もあります。その場合は、在庫への転記処理時に、該当の構成要素 (B、C、D、E、F) が ｢オーダ済｣ とマークされて転記されます。この方法の欠点は、部品表データとの偏差が許されないことです。
フィールド | 説明
主品目 | 部品表を購買オーダラインにコピーする必要のある製造品目
有効化コード | 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインまたは販売見積ライン上の参照番号 関連トピック 有効化構成の概要
オーダ数量 | オーダラインの条件にしたがって納入しなければならない数量。数量は、品目の購買単位または販売単位で表されます。
オーダ数量 | 品目の在庫の計測単位。たとえば、個、キログラム、1 ダース、メートルなどがあります。 棚卸単位は、計測を変換する際の基準単位としても使用されます。特に、購買オーダや販売オーダのオーダ単位や価格単位に関する変換で使用されます。これらの変換では、常に基準単位として棚卸単位が使用されます。このため、棚卸単位はすべての品目タイプ、また在庫として保存できない品目タイプにも適用できます。
スキップするファントム品目レベル | コピーまたは発行したい部品表レベル数
エラーレポート | このチェックボックスがオンの場合、コピープロセスの実行中に発生したエラーに関するレポートが ERP LN によって出力されます。
コマンド | 説明
コピー | コピーを選択すると、入力された基準にしたがってレコードがコピーされます。