| カスタマイズ製品構造をカスタマイズ構造にコピー (tipcs2231m000) |  |
| セッションの目的: 顧客オーダに関連する製造のプロジェクト設計をサポートするために、カスタマイズ製品構造をプロジェクトにコピーします。 コピー手順は次のとおりです。 コピーする各カスタマイズ品目について、すでにコピー先のプロジェクトに含まれているかどうかがチェックされます。含まれている場合、プロジェクト (tipcs2101m000) セッションに記録された先頭の空きカスタマイズ品目コードにもとづいて、新規のカスタマイズ品目コードが自動的に生成されます。このカスタマイズ品目は、必要に応じて変更できます。既存のカスタマイズ品目コードも使用できます。 カスタマイズ品目がまだ存在していない場合は、オリジナルのカスタマイズ品目のデータがコピー先のプロジェクトにコピーされます。このデータのコピー後、カスタマイズ製造部品の製造部品表と作業が、コピー先のプロジェクトのカスタマイズ部品表とカスタマイズ作業にコピーされます。 オリジナルのカスタマイズ品目に対応する、コピー先のプロジェクトのカスタマイズ品目が存在する場合は、その既存のカスタマイズ品目に対して、オリジナルのカスタマイズ品目データはコピーされません。コピー先のプロジェクトのカスタマイズ品目とその下位のカスタマイズ製品構造は、オリジナルのカスタマイズ品目の代用と見なされます。これは、カスタマイズ製品構造の最初の部品表レベルには適用されません。カスタマイズ製品構造のトップにある、オリジナルのカスタマイズ品目のカスタマイズ製造部品表とカスタマイズ作業は、元のデータが削除されると、必ずコピープロジェクトの既存のカスタマイズ品目にコピーされます。 関連トピック 品目への設計品目のコピー
フィールド | 説明
カスタマイズ品目 | 特定のプロジェクトについての顧客仕様で生産された品目。カスタマイズ品目は、カスタマイズ部品表やカスタマイズ工順を持つことができ、標準品目としては通常は使用できません。ただし、カスタマイズ品目は標準品目または一般品目から派生できます。 注意 標準品目は、品目コードで表されます。 セグメント品目は、プロジェクトコードセグメントと品目ベースセグメント (カスタマイズ品目の品目コード) から構成されています。品目を構成するセグメントは、品目コードセグメント (tcibd0500m000) セッションで定義されます。
有効化コードに対して有効な構成要素のみをコピー | 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインまたは販売見積ライン上の参照番号
カスタマイズ品目 | 特定のプロジェクトについての顧客仕様で生産された品目。カスタマイズ品目は、カスタマイズ部品表やカスタマイズ工順を持つことができ、標準品目としては通常は使用できません。ただし、カスタマイズ品目は標準品目または一般品目から派生できます。 注意 標準品目は、品目コードで表されます。 セグメント品目は、プロジェクトコードセグメントと品目ベースセグメント (カスタマイズ品目の品目コード) から構成されています。品目を構成するセグメントは、品目コードセグメント (tcibd0500m000) セッションで定義されます。
ターゲットプロジェクトの参照日を使用 | このチェックボックスがオンの場合、コピー先プロジェクトから参照日が取得されるので、[参照日] フィールドは無効になります。コピー先プロジェクトに参照日がない場合は、ERP LN はシステム時間を選択します。
ターゲットプロジェクトの参照日を使用 | 変更オーダおよび構成エンティティの有効性のチェックに使用されるユーザ定義可能な日付 次のような、変更オーダおよび構成エンティティの有効性のチェックに使用されるユーザ定義可能な日付 ユーザの役割 特徴 構成資源 有効性管理では、参照日と発効日および失効日が照合されます。参照日が発効日より後の場合、構成エンティティは有効です。 参照日が失効日より後の場合、構成エンティティは有効でなくなります。
製品構造のコピー方法 | このフィールドでは、製品構造全体をコピーするのかまたは構造の最初のレベルだけをコピーするのか、あるいはコピープロセスを対話式にするのかを選択できます。
設計品目関係をコピー | このチェックボックスがオンの場合、設計品目の関係もカスタマイズ製品構造にコピーされます。 関連トピック 品目への設計品目のコピー
代替資材 | このチェックボックスがオンの場合、部品表構成要素の代替資材もコピーされます。このチェックボックスがオフの場合、コピープロセスは代替資材を無視します。 関連トピック 使切資材、代替資材、カスタマイズ品目
使切資材 | このチェックボックスがオンの場合、部品表構成要素の使切資材もコピーされます。このチェックボックスがオフの場合、コピープロセスは使切資材を無視します。 関連トピック 使切資材、代替資材、カスタマイズ品目
製品バリアント構造をコピー | このチェックボックスがオンの場合、カスタマイズコピー元品目の製品バリアント構造がカスタマイズコピー先品目にコピーされます。新規製品バリアント番号が作成されます。 このチェックボックスがオフの場合、カスタマイズコピー元品目の製品バリアント構造はコピーされません。カスタマイズコピー先品目の製品バリアント番号はゼロ (0) です。
すべての構成要素と有効化構成報告書をコピー | このチェックボックスがオンの場合、 有効化構成がカスタマイズ製品構造から別のカスタマイズ構造にコピーされます。有効化構成をコピーする単位を入力します。発効日の条件を満足する工順および工順作業についての例外がコピーされます。
カスタマイズ品目がある場合新規品目コードを生成 | カスタマイズ品目が入力されたときに、新規品目コードが生成されます。
新規品目コードを生成する前に確認 | このチェックボックスがオンの場合、このアクションの実行を確認しないと、新規品目コードは生成されません。
コマンド | 説明
コピー | 選択した範囲がコピーされます。