| 品質 ID と品質組合せ |  |
| 品質 ID とは、検査をする必要のある品目と、品目のテスト内容を決定するマスタデータとの間のリンクのことです。品質 ID を使用することにより、新規検査ごとにマスタデータを定義したり調整する必要がなくなります。さらに、1 つの特徴を、毎回異なる制限を設定して何度も使用することができます。 品質管理で品質 ID を作成する手順 手順 1. 品質 ID (qmptc0110m000) セッションで品質 ID の名称を入力します。 手順 2. 品質 ID - 特徴 (qmptc0115m000) セッションで特徴を品質 ID にリンクさせます。このリンクにより、品目について計測する品質が決定されます。 手順 3. テストグループ (qmptc0136m000) セッションでテストグループを品質 ID にリンクさせます。このリンクにより、テストのテストタイプおよびサンプルサイズが決定されます。 テストグループ特徴 (qmptc0137m000) セッションで特徴をテストグループにリンクさせます。このリンクにより、テストする特徴とそのテスト方法が決定されます。 品質管理で重要なセッションは品質組合せ (qmptc0111m000) セッションです。このセッションでは、品質 ID を発生元にリンクさせます。品質組合せに入力する内容は検査オーダの作成の基本となります。品質組合せは以下の 3 つの部分から構成されています。 検査の発生元となるモジュール 組合せに適用される品目または品質グループ 組合せに適用される品質 ID |