| 製造オーダのオーダブロックへの追加 (tisfc0252m000) |  |
| セッションの目的: 製造オーダを適切なオーダブロックに追加したり、製造オーダの新しいオーダブロックを作成したりします。 このセッションのフィールドに値を入力し、オーダを製造オーダグループに追加をクリックすると、ERP LN によって以下のアクションが実行されます。 指定した機械と、指定したオーダブロック期間の開始日のレコードがオーダブロック計画 (tisfc0151m000) セッションにすでに存在するかどうかが確認されます。 そのようなオーダブロックが存在しない場合は、このセッションで製造オーダをオーダブロックに追加することはできません。 指定した機会で実行される製造オーダの作業が判定されます。同じ機械で複数の作業が実行される場合、ERP LN によって最初の作業が選択されます。 このセッションで指定した各段取クラスについて、作業別段取クラスおよび状況 (tisfc0133m000) セッションで定義した適切な段取状況が検索されます。 そのような作業の段取り状況が見つからない場合、ERP LN ではその作業の段取り状況は、他のすべての段取り状況の後にあるとみなされます。 追加する製造オーダと同じ段取クラスおよび段取状況のセットを持つオーダブロックがないかどうか、オーダブロック計画 (tisfc0151m000) セッションが確認されます。 そのようなオーダブロックが見つかった場合、ERP LN ではオーダブロックの開始日がブロック計画への追加可能開始日時フィールドの値と同じか、それよりも後であるかどうかが確認されます。 上記の条件を満たすオーダブロックが見つかると、ERP LN によって製造オーダがそのオーダブロックに追加されます。 該当するオーダブロックが見つからない場合は、ERP LN によって新しいオーダブロックがオーダブロック計画 (tisfc0151m000) セッションに挿入され、新しいオーダブロックに製造オーダが追加されます。 製造オーダをオーダブロックに追加したり、製造オーダをオーダブロックから削除したりした場合は、オーダブロックの再スケジュールを実行する必要があります。 オーダブロックの再スケジュールを実行するには、オーダブロック計画 (tisfc0151m000) セッションの特定メニューで、オーダブロックの再スケジュールをクリックします。 関連トピック オーダブロック計画 オーダブロックによる計画を行うには オーダブロックに対する製造オーダの追加または削除を行うには
フィールド | 説明
製造オーダ | オーダブロックに追加する必要がある製造オーダ
機械 | ブロック別製造オーダ (tisfc0152m000) セッションの機械フィールドを参照してください。
オーダブロック期間の開始日 | ブロック別製造オーダ (tisfc0152m000) セッションのオーダブロック期間の開始日フィールドを参照してください。 注意 オーダブロックには、機械とオーダブロック期間の開始日の組合せが定義されている必要があります。定義されていない場合、その機械とオーダブロック期間の開始日の組合せについては、製造オーダを追加することはできません。
第 1 段取クラス | このセッションで製造オーダが追加されるオーダブロックを特定する段取クラス
第 2 段取クラス | このセッションで製造オーダが追加されるオーダブロックを特定する段取クラス
第 3 段取クラス | このセッションで製造オーダが追加されるオーダブロックを特定する段取クラス
第 4 段取クラス | このセッションで製造オーダが追加されるオーダブロックを特定する段取クラス
ブロック計画への追加可能開始日時 | ERP LN では、オーダブロックの開始日がこのフィールドで指定した日付と同じか、それよりも後である場合、製造オーダを既存のオーダブロックに追加できます。 開始日がこのフィールドで指定した日付と同じか、それよりも後であるオーダブロックが見つからない場合は、ERP LN によって新しいオーダブロックが作成されます。
ブロック番号ステップサイズ | ERP LN によって新しいオーダブロックが作成される場合、このステップサイズが使用され、ブロック別製造オーダ (tisfc0152m000) セッションのブロック連番フィールドの新しい値が決定されます。
コマンド | 説明
オーダを製造オーダグループに追加 | 製造オーダがオーダグループに追加されます。