| 完成品別外注済作業 (tisfc2102m000) |  |
| セッションの目的: 完成品別外注済作業を表示します。 外注作業 (tisfc2210m000) セッションでは、作業の工順を定義するときに作業の外注を計画したり、後で作業を外注することを決定したりすることができます。 関連トピック 外注の概要
フィールド | 説明
製造オーダ | 外注される作業のオーダ番号
製造オーダ状況 | 製造オーダのオーダ状況 指定可能な値 有効値
完成品 | 倉庫に納入する準備が完了している品目。完成品は、従属的な工順 (副製品および副産物) またはメイン工順の最後に製造されます。
購買オーダ | 外注購買オーダのオーダ番号 ERP LN では、外注がサービスの購買として処理されます。外注購買オーダは外注購買オーダの生成 (tisfc2250m000) セッションで生成できます。
/ | 外注購買オーダの位置番号
外注先 | プロジェクトまたは製造オーダの一部の実行などの、特定のサービスを実行するために雇われた取引先。サービスは購買オーダによって納入されます。
品目 | 製造オーダの主品目
作業品目 | 作業実行の対象となる、主品目またはファントム 作業品目フィールドに含まれている品目が品目フィールドと異なる場合、その作業品目はファントムです。この場合、ファントムの工順は主品目の工順に接続されます。 作業品目がファントムでない場合、主品目と作業品目は同じです。 関連トピック ファントム ネットワーク工順 マルチレベル部品表の構造 ファントム作業の再採番
プロジェクト | 製造オーダが含まれているプロジェクト
作業 | 外注先が行う作業の連番
作業状況 | 作業に割り当てられた状況。計画、開始準備完了、完了などがあります。この状況は、作業の進み具合を示します。 指定可能な値 有効値
次作業 | 工順構造において、現行作業の後に続く作業 関連トピック ネットワーク工順
タスク | 外注作業のタスク
ワークセンタ | 作業が行われる外注ワークセンタ
機械 | 作業を行う機械
作業テキスト | このチェックボックスがオンの場合、製造計画でリンクされている製造オーダ作業のテキストが表示されます。
タスクテキスト | このチェックボックスがオンの場合、 タスク (tirou0103m000) セッションでリンクされているタスクのテキストが表示されます。
残作業開始日 | 作業開始予定の日付、または、作業がすでに開始されている場合は、作業再開予定の日付 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの残余製造時間の計算方法フィールドを使用すると、実行された作業量を ERP LN で計算する場合に残余オーダ数量または転記済の時間のどちらを使用するかを選択できます。
移動開始日 | 作業の完了が可能な最も早い日付 移動開始日の計算は、督促開始日の後の残余製造時間の日数からスラックタイムを減算して行われます。
計画投入数量 | 完了および不合格としてレポート済の数量。この数量で作業の開始を計画します。 仕損または産出率の値を変更すると、計画数量出力を同じに保つためにこのフィールドが ERP LN によって再計算されます。
単位 | 品目の在庫の計測単位。たとえば、個、キログラム、1 ダース、メートルなどがあります。 棚卸単位は、計測を変換する際の基準単位としても使用されます。特に、購買オーダや販売オーダのオーダ単位や価格単位に関する変換で使用されます。これらの変換では、常に基準単位として棚卸単位が使用されます。このため、棚卸単位はすべての品目タイプ、また在庫として保存できない品目タイプにも適用できます。
計画産出数量 | 作業を完了する予定の数量。これには完了または不合格としてレポートされた数量が含まれます。
外注から返品された数量 | 購買オーダ - ライン (tdpur4501m000) セッションで、外注先から受領したとレポートされた数量
資材フローで 外注 | このチェックボックスがオンの場合、資材フローサポートのある外注を適用できます。 関連トピック 作業の外注を設定するには (製造元側) 作業を外注するには (製造元側)
部分組立品 | 完成品として保管も販売もされずに次の作業に渡される製造工程途中の製品 外注目的の場合、製造元は部分組立品を外注先に発送してその部分組立品に関わる作業を委託できます。このような部分組立品に固有の品目コードが品目基準データに定義されます。 作業が終了すると、外注先は部分組立品を製造元に返送します。また、このような再作業済の部分組立品に固有の品目コードも品目基準データに定義されます。
部分組立品倉庫 | 部分組立品の輸送元または部分組立品の入庫先の倉庫
ワークセンタタイプ | ワークセンタのタイプ 指定可能な値 有効値
段取 + 実行開始日 | ERP LN で作業が開始される予定の日時 製造計画 (tisfc0110m000) セッションの残作業開始日フィールドの日時を変更すると、ERP LN は段取 + 実行 開始日フィールドの値を再計算します。 作業の開始日は計画製造オーダからコピーされます。計画製造オーダは、オーダが企業計画から工程管理に転送されるときに、企業計画で生成されます。 倉庫管理の製造オーダ勧告 (whina3100m000) セッションから製造オーダが転送された場合、このセッションから作業の開始日がコピーされます。 製造オーダ (tisfc0101s000) セッションにマニュアルでオーダを入力する場合は、ERP LN の工順作業 (tirou1102m000) セッションで指定した作業のリードタイム要素を使用して段取 + 実行 開始日フィールドの値が計算されます。
テキスト | このチェックボックスがオンの場合、作業テキストまたはタスクテキストが表示されます。 作業テキストは、製造計画でリンクされています。 タスクテキストは、タスク (tirou0103m000) セッションでリンクされています。
コマンド | 説明
適用 | 完成品フィールドに入力されている完成品の外注作業のみが表示されます。
外注購買オーダの生成 | 外注購買オーダの生成 (tisfc2250m000) セッションが開始されます。
購買オーダ | 購買オーダ (tdpur4100m000) セッションが開始されます。
外注費レート | 外注費 (ticpr1160m000) セッションが開始されます。
外注作業 | 外注作業 (tisfc2210m000) セッションが開始されます。
製造計画 | 製造計画 (tisfc0110m000) セッションが開始されます。