| 保管検査在庫 (qmptc2130m000) |  |
| 在庫品目を検査する場合、その品目の保管場所を知っている必要があります。セッションの目的: 検査対象品目のロット、倉庫、または保管場所を表示します。 このセッションを使って、検査対象品目を割り当てることもできます。次の場合、在庫ラインを追加または削除したり、オーダ済を修正することができます。 保管検査状況がフリーの場合 保管検査状況が有効で、検査オーダラインの状況が完了ではない場合 新しい在庫ラインを追加したり、オーダ済が増加すると、新しいオーダ数量に対応するため、サンプルサイズがこの検査のすべての検査オーダに対して更新されます。 既存の在庫ラインを削除したり、オーダ済を減少させた場合、新しい所要サンプルサイズ (削除後または変更後にオーダ数量が新しくなるため) は、検査オーダサンプル (qmptc2110m000) セッションでこの検査の検査オーダに対してすでに抽出されているサンプル数量の合計より小さくてはなりません。 注意 実際数量フィールドおよび実際品質フィールドは検査状況が処理済の場合のみ変更することができます。 実際が修正された場合、実際は ERP LN によって自動的に調整されるため、2 つの数量の合計はオーダ数量と同じになります。逆の場合も同様になります。 関連トピック 保管検査
フィールド | 説明
品目 | ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原資材、組立品、完成品および工具を指します。 また品目は、1 つ (キット) として処理される品目のセットを表したり、または複数の製品バリアント (一般品目) に存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) 注意 標準品目は品目コードで表されます。 セグメント品目は、プロジェクトコードセグメントおよび品目基準セグメント (カスタマイズ品目の品目コード) で構成されます。品目が構成するセグメントは品目コードセグメント (tcibd0500m000) セッションで定義されます。
順序 | 連番は特定の品目の保管検査を識別します。
検査状況 | 検査状況は、検査オーダの現在の状況を示します。状況は、いくつかのセッション中に変更されます。
倉庫 | 商品を収容する場所。各倉庫に対して、住所データおよびそのタイプに関するデータを入力できます。
保管場所 | 商品を保管する、倉庫内の独立した場所 倉庫は、利用可能スペースの管理や、保管されている商品の照会のために、複数の保管場所に分割することができます。保管条件およびブロックは保管場所ごとに適用できます。
ロット | ロットサイズ
在庫日付 | 保管時に品目に割り当てられる日付。在庫日付を使用すると、大規模なロット管理を実施しなくても FIFO (先入れ先出し) または LIFO (後入れ先出し) にもとづいて品目を取り出すことができます。 在庫日付は、後入れ先出しまたは先入れ先出しの出庫優先順位、または品目の製品有効期限に使用されます。 後入れ先出しまたは先入れ先出しの出庫優先順位では、在庫日付のデフォルトはシステム日付です。しかし、この日付は上書きできるので、在庫日付は保管日付と同じである必要はありません。品目に特定の保存期間がある場合、在庫日付は品目に対して定義された製品有効期限です。
オーダ済 | 検査が必要とされる数量。したがって、検査オーダの結果はこの数量の品質に関係するものになります。
推奨破壊数量 | 品目または商品を管理する物理量。たとえば、木材の数量は、メートル単位で長さまたは体積の単位でボリュームとして表すことができます。
破壊 | 破壊試験中に破壊される合計数量 (オーダ単位で表されます)。破壊数量は、破壊試験でテストされる検査オーダのサンプルサイズと同じです。 破壊数量は、承認数量または不合格数量に影響しません。ERP LN は、テストにもとづいて破壊される数量のみを計算します。 注意 この数量は、検査オーダの処理 (qmptc1204m000) セッションで自動的に更新されます。
推奨 | 品質管理パッケージで推奨される承認数量 (棚卸単位で表されます)。テストに合格するすべてのサンプル数量の合計です。 注意 検査オーダの処理 (qmptc1204m000) セッションを使用すると数量は自動的に更新されます。
推奨 | 品質管理パッケージで推奨される不合格数量 (棚卸単位で表されます)。要求品質レベルに達していないすべてのサンプル数量の合計です。 注意 検査オーダの処理 (qmptc1204m000) セッションを使用すると数量は自動的に更新されます。
実際 | 実際の数量は保管在庫ラインのすべての数量の合計です。 保管検査だけは常に推奨されています。保管検査オーダのすべての在庫は検査をクローズした後にブロック解除されます。
実際 | 棚卸単位で表される実際の不合格数量。数量は保管在庫ラインのすべての数量の合計です。 保管検査だけは常に推奨されています。保管検査オーダのすべての在庫は検査をクローズした後にブロック解除されます。