| 有効値 |  |
| 計画方法はプロジェクトにも製造オーダにも適用できます。 前方 製造オーダに適用する場合、製造オーダの計画は固定の開始日を基準にして行われます。納期はそのオーダの実行時間にもとづいて計算されます。 前方 プロジェクトに適用する場合、そのプロジェクトのネットワーク計画は固定の開始日を基準にして行われます。この計画をネットワーク計画の生成 (tipcs4210m000) セッション内で開始すると、ERP LN によって、プロジェクトの納期が前方計画方法を使用して算定されます。 後方 製造オーダに適用する場合、製造オーダの計画は固定の納期を基準にして行われます。開始日はそのオーダの実行時間にもとづいて計算されます。 後方 プロジェクトに適用する場合、そのプロジェクトのネットワーク計画は固定の納期を基準にして行われます。この計画をネットワーク計画の生成 (tipcs4210m000) セッション内で開始すると、ERP LN によって、プロジェクトの開始日が後方計画方法を使用して算定されます。 |