| オーダ管理/SILS 供給の設定、組立キットの指定、オーダの生成 |  |
| オーダ管理/SILS 供給システムは、次のような場合に適用できます。 組立からのトリガ (たとえば、ラインセグメントやレポートの完了など) を処理することによって、供給がトリガされる場合。複数の組立オーダに対して同時にコールオフを行うことができますが、供給は特定のオーダごとにライン順序で行われます。 毎日、複数の供給コンテナなどの速達便を使用する場合。 大量の部品を扱う場合。 バリアント依存、つまり組立オーダオプション依存を使用する場合。 設定 オーダ管理/SILS 供給供給システムを使用して工程倉庫に供給できるようにするには、倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションで次のマスタデータを定義する必要があります。 供給システム: オーダ管理/SILS 供給 供給を倉庫から発生させる必要がある場合は、供給元倉庫チェックボックスをオンにする必要があり、供給倉庫を指定できます。 供給を発注先またはワークセンタから発生させる必要がある場合は、供給元倉庫チェックボックスをオフにする必要があります。供給をワークセンタまたは発注先のどちらから発生させるかは、品目タイプに応じて次のように異なります。 品目タイプが購買の場合、供給は発注先から発生させる必要があります。供給の発生元として、購買元の取引先および出荷元取引先を指定できます。購買元の取引先および出荷元取引先が指定されていない場合、ERP LN では品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000) セッションから該当品目のデフォルトの発注先を取得します。 品目タイプが製造の場合、供給はワークセンタから発生させる必要があります。ERP LN では、製造の工程管理モジュールからワークセンタを取得します。 組立キット 工程倉庫への品目の供給に使用しなければならない組立キットを指定します。 トリガ開始ステーション このフィールドは無効になっていて、ERP LN では組立キット (whwmd4550m000) セッションで指定された組立キットからトリガ開始ステーションを取得します。 注意 オーダ管理/SILS 供給供給システムを選択できるのは、倉庫のタイプが工程の場合だけです。 組立キット オーダ管理/SILS 供給 を使用する場合、供給された品目のどのグループがまとめて保管されるのか、およびどのグループが特定の組立オーダのためのものかをラインステーションでユーザまたはコンピュータに対して明示するために、キッティングが必要です。このようなキットの内容 (品目) は特定の組立オーダに依存しているため、特定の品目の (固定) リストが指定されたキットを定義することはできません。したがって、キットは別の方法で指定しなければなりません。該当のキットにリンクしているすべての品目が組立ラインに供給されるのではなく、該当の組立オーダに必要な品目のみが組立ラインに供給されます。たとえば、同じキットによって 3 つの品目すべてを同じ工程倉庫に供給することができ、一方、特定の組立オーダではこれら 3 つの品目のうち 2 つだけが必要であるとします。この場合、必要な 2 つの品目のみが工程倉庫に供給されます。 組立キットは、組立キット (whwmd4150s000) セッションで指定できます。 オーダ生成 オーダ管理/SILS 供給供給システムでは、供給オーダは組立ラインからのトリガにもとづいて生成されます。ERP LN では、別の (より早い段階の) ラインステーションで特定のイベントが発生したときに、特定のラインステーションで必要な商品の供給を開始するように指定できます。供給オーダのトリガに使用できる固定組立ラインイベントの数は、ERP LN で定義されます。より早い段階のラインステーションに対してこれらの固定イベントのいずれかが発生した場合に、どの供給オーダをトリガしなければならないかを指定できます。 オーダ管理/SILS 供給 を使用する場合、供給オーダの生成時に供給される数量は特定の組立オーダの所要量にもとづいて決定されます。したがって、各組立オーダに対して 1 つの特定の供給オーダが生成されます。 |