| 品質組合せの出力 (qmptc0411m000) |  |
| セッションの目的: 特定範囲の品質組合せを出力します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
フィールド | 説明
発生元 | 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ 品質検査はモジュールまたはパッケージ内で実行されます。このフィールドは、導入モジュールまたは ERP LN のパッケージの 1 つを選択するのに使用します。 参照: タイトルがありません 注意 品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションでは、導入モジュールおよびパッケージをメンテナンスすることができます。
開始品目 | ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原資材、組立品、完成品および工具を指します。 また品目は、1 つ (キット) として処理される品目のセットを表したり、または複数の製品バリアント (一般品目) に存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション)
終了品目 | ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原資材、組立品、完成品および工具を指します。 また品目は、1 つ (キット) として処理される品目のセットを表したり、または複数の製品バリアント (一般品目) に存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション)
開始サブ品目 | 品目を詳細に分類するための手段 次のようなものがサブ品目となります。 部品表で使用される構成要素品目 フォーミュラで使用される資材
終了サブ品目 | 品目を詳細に分類するための手段 次のようなものがサブ品目となります。 部品表で使用される構成要素品目 フォーミュラで使用される資材
品質グループ | 類似の品質特徴を持つ品目グループ。品質グループに対して定義したデータは、その品質グループのすべての品目に対するデフォルトとして使用します。
品質グループ | 類似の品質特徴を持つ品目グループ。品質グループに対して定義したデータは、その品質グループのすべての品目に対するデフォルトとして使用します。
ライン番号 | 構成要素の BOM 位置番号
ライン番号 | 構成要素の BOM 位置番号
取引先 | 顧客または発注先などの、商取引を行う当事者。顧客や発注先となる部署を組織内で取引先として定義することもできます。 取引先の定義には次の情報が含まれます。 組織の名前と主要な住所 使用される言語と通貨 課税および法定 ID データ 取引先の担当窓口担当者を取引先とします。取引先状況によって、処理が実行可能かどうかが決まります。処理のタイプ (販売オーダ、請求書、支払、出荷) は取引先の役割で定義します。
取引先 | 顧客または発注先などの、商取引を行う当事者。顧客や発注先となる部署を組織内で取引先として定義することもできます。 取引先の定義には次の情報が含まれます。 組織の名前と主要な住所 使用される言語と通貨 課税および法定 ID データ 取引先の担当窓口担当者を取引先とします。取引先状況によって、処理が実行可能かどうかが決まります。処理のタイプ (販売オーダ、請求書、支払、出荷) は取引先の役割で定義します。
工順 | 品目を製造するために必要な作業の順序 作業ごとに、段取時間やサイクル時間に関する情報に加え、タスク、機械、ワークセンタが指定されます。
工順 | 品目を製造するために必要な作業の順序 作業ごとに、段取時間やサイクル時間に関する情報に加え、タスク、機械、ワークセンタが指定されます。
作業 | 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。
作業 | 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。
タスク | 品目を製造または修理するための活動。たとえば、切断、穴あけ、塗装などです。 タスクはワークセンタで実行され、機械と関連付けることができます。
タスク | 品目を製造または修理するための活動。たとえば、切断、穴あけ、塗装などです。 タスクはワークセンタで実行され、機械と関連付けることができます。
開始倉庫 | 商品を収容する場所。各倉庫に対して、住所データおよびそのタイプに関するデータを入力できます。
開始倉庫 | 商品を収容する場所。各倉庫に対して、住所データおよびそのタイプに関するデータを入力できます。
終了倉庫 | 商品を収容する場所。各倉庫に対して、住所データおよびそのタイプに関するデータを入力できます。
終了倉庫 | 商品を収容する場所。各倉庫に対して、住所データおよびそのタイプに関するデータを入力できます。
品質 ID | 品目の品質要件の確認に必要なデータがリンクしているコード。同じ品質標準についてテストを行う必要のある製品グループに対して同一の品質 ID を使用できるため、品質 ID を使用すると時間を大幅に節約することができます。
品質 ID | 品目の品質要件の確認に必要なデータがリンクしているコード。同じ品質標準についてテストを行う必要のある製品グループに対して同一の品質 ID を使用できるため、品質 ID を使用すると時間を大幅に節約することができます。
テキスト | このチェックボックスがオンの場合、品質組合せにリンクされているテキスト (品質組合せ (qmptc0111m000) セッションで定義済) がレポートに出力されます。