| デフォルト製造オーダデータ (tisfc0102s000) |  |
| セッションの目的: 製造オーダおよび製造オーダグループに関するデフォルト値を定義します。 製造オーダ (または製造オーダグループ) が属する製造オーダシリーズによって、使用するデフォルト値が決定します。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには オーダ分類
フィールド | 説明
番号グループ | デフォルトを定義する番号グループ。これらのデフォルトは、この番号グループが工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの製造オーダの番号グループフィールドと同じ場合にのみ使用できます。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには
製造オーダシリーズ | デフォルトを定義するシリーズ 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには
前作業移動方法 | このフィールドは、作業の再スケジュールが先行する作業の計画に与える影響を決定します。このフィールドの値は、製造オーダ (tisfc0501m000) 詳細セッションの先行作業フィールドのデフォルト値です。 次に示す作業構造の作業 30 を移動すると、作業 10、20、および 60 は、先行作業フィールドの移動方法による影響を受けます。
    10
    |------+
               | 30      40         50
               |-------|------|------|
               |            |
           20 |       60 |
    |------+           |------+
製造オーダ (tisfc0501m000) セッションや製造計画のシフト (tisfc1202m000) セッションを使用して製造計画をシフトする場合、作業の移動方法は考慮されません。移動方法は、製造計画 (tisfc0110m000) 詳細セッションで作業レベルをシフトする場合にのみ使用されます。
次作業移動方法 | このフィールドは、作業の再スケジュールが後続作業の計画に与える影響を決定します。このフィールドの値は、製造オーダ (tisfc0501m000) 詳細セッションの後続作業フィールドのデフォルト値です。 次の作業構造の作業 30 を移動すると、作業 40 および 50 は、後続作業フィールドの移動方法によって影響を受けます。
    10
    |------+
                 | 30     40       50
                 |-------|------|------|
                 |            |
             20 |       60 |
    |------+             |------+
製造オーダ (tisfc0501m000) セッションや製造計画のシフト (tisfc1202m000) セッションを使用して製造計画をシフトする場合、作業の移動方法は考慮されません。移動方法は、製造計画 (tisfc0110m000) 詳細セッションで作業レベルをシフトする場合にのみ使用されます。
計算オフィス | 製造オーダ (tisfc0501m000) セッションの計算オフィスフィールドのデフォルト値 関連トピック 計算オフィス
計算オフィス | ワークセンタの名称
見積の凍結時点 | 製造オーダ (tisfc0501m000) セッションの見積の凍結時点フィールドのデフォルト値
仕掛品振替原価構成要素 | 製造オーダ (tisfc0501m000) セッションの仕掛品振替原価構成要素フィールドのデフォルト値 指定可能な値 入力される原価構成要素のタイプは、仕掛品振替費用である必要があります。 関連トピック 仕掛品振替
レポートオーダ完了後にラベルを出力 | このチェックボックスがオンの場合、 製造オーダ (tisfc0101s000) セッションのデフォルトでは、完了オーダのレポート (tisfc0520m000) セッションを使用して製造オーダを完了するときに、製造オーダのラベルが出力されます。 関連トピック 製造におけるラベル
時間を段取と製造に分割 | このチェックボックスがオンの場合、作業の見積の時間数と実際の時間数が分割されます。 作業の見積/実際の時間数は、段取時間とサイクル時間に分割されます。この結果、見積/実際の人時間および機械時間に対して、段取部分と製造部分ができます。これは、見積/実際時間原価 (ticst0502m000) セッションなどで表示できます。ただし、システムパフォーマンス上の理由で、時間をバックフラッシュする場合 (すなわち、品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションの時間をバックフラッシュチェックボックスがオンの場合) は、この分割を行わない方がよいこともあります。