| マルチレベル部品表の出力(要約) (tibom1414m000) |  |
| セッションの目的: 集約されたマルチレベル製造部品表を出力します。この部品表を要約部品表と呼びます。 出力した製造部品表には、製造品目ごとに、購買品目の品目コードが英数字順に示されます。品目が製造部品表に複数回現れるとき、品目は 1 回だけ出力されます。関連する数量はその品目の合計になります。総数量と正味数量の差異は、工順作業の仕損および産出率、および部品表の仕損によるものです。 シングルレベル部品表を出力するには、部品表の出力(シングルレベル) (tibom1410m000) セッションを使用します。詳細なマルチレベル部品表を出力するには、部品表の出力(マルチレベル) (tibom1411m000) セッションを使用します。 関連トピック 要約部品表の構造 [開始] および [終了] フィールドを使用するには
フィールド | 説明
構成 | 出力する部品表ラインを指定するには、このフィールドを使用します。
品目開始 | 製造のいずれかのモジュールに出現する品目。一般/製造部品表または一般/製造工順で使用される購買品目、製造品目または一般品目です。 製造のいずれかのモジュールに出現する品目。購買品目の場合と、製造品目の場合があります。
品目終了 | 製造のいずれかのモジュールに出現する品目。一般/製造部品表または一般/製造工順で使用される購買品目、製造品目または一般品目です。
有効化コード | 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインまたは販売見積ライン上の参照番号 関連トピック 有効化構成の概要
この日付の構成要素および工順の有効性をチェック | このチェックボックスがオンの場合、 この日付の構成要素および工順の有効性をチェックフィールドに指定されている日付についての構成要素品目および工順が有効かどうかチェックされます。 このチェックボックスがオンの場合、 この日付の構成要素および工順の有効性をチェックフィールドに日付を入力する必要があります。
この日付の構成要素および工順の有効性をチェック | 構成要素の有効性についてチェックする日付を入力します。 この日付の構成要素および工順の有効性をチェックチェックボックスがオンの場合は、日付を入力できます。
購買部品表を展開 | このチェックボックスがオンの場合、購買品目の部品表が展開され、出力されます。
作業の出力 | このチェックボックスがオンの場合、各構成要素品目に関する工順作業が出力されます。各作業の人時間と機械時間が出力されます。
構成要素ディメンション別にソート | このチェックボックスがオンの場合、品目が品目ディメンション (長さと幅) 別にソートされます。長さと幅は、部品表 (tibom1110m000) セッションで定義できます。 同じ品目が複数回出力されることがあります。
品目テキストを出力 | このチェックボックスがオンの場合、品目に関連付けられたテキストがすべて出力されます。 テキストを作成または編集するには 品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションを開始します。 品目をダブルクリックします。 [テキスト] ボタンをクリックします。
デフォルトオーダ数量を使用 | このチェックボックスがオンの場合、 ロットサイズにデフォルトのオーダ数量が使用されます。 このチェックボックスがオフの場合、 ロットサイズフィールドにロットサイズを入力できます。
テキストの言語を出力 | 事前に選択したテキストを出力する言語のコードを入力します。 テキスト出力のためのチェックボックスを 1 つもオンにしていない場合は、コードを入力できません。
ロットサイズ | 複数の品目を含むロットを作成する場合は、このフィールドを使って部品表内の品目数量を計算できます。 デフォルト 00 たとえば、ロットサイズが 1 の場合に 10 を入力すると、要約部品表に出力される数量は 10 倍になります。 このフィールドは、デフォルトオーダ数量を使用チェックボックスがオンの場合にのみ使用できます。