| クリティカル部品表 (cprpd3120m000) |  |
| セッションの目的: クリティカル部品表 (BCM) を定義します。クリティカル部品表は、品目の製造工程中にクリティカルとみなされる構成要素を示します。クリティカル部品表は、製造部品表 (BOM) の要約の一種で、これには、重要な構成要素、つまり、計画品目とそのクリティカル品目との関係のみが記載されています。 クリティカル部品表を使用して、製造工程でのボトルネック品目について計画することができます。ボトルネック品目の一般的な例として、リードタイムの長い構成要素、内部および外部製造システム用の能力負荷が高い半組立品があります。 企業計画の重要な特徴は、クリティカル部品表 (cprpd3120m000) セッションの倉庫フィールドです。このフィールドに入力して、企業計画がマスタ計画シミュレーション中の依存需要を、オーダ計画の実行中のものとは別の倉庫に展開しないようにする必要があります。部品表 (tibom1110m000) セッションの部品表ラインに倉庫が指定されている場合、ERP LN はこの倉庫を使用して倉庫フィールドに入力します。部品表ラインに倉庫が指定されていない場合、ERP LN は、品目について品目 - オーダ処理 (tcibd2500m000) セッションに指定された倉庫を使用します。倉庫フィールドには、マニュアルで入力することもできます。 このセッションでクリティカル部品表をマニュアルで定義することもできますが、[特定] メニューで [クリティカル部品表を生成] オプションをクリックして、ERP LN によってクリティカル部品表を自動的に生成させることもできます。後者の場合、ERP LN は、製造部品表を、クリティカル品目が見つかる最低クリティカル部品表レベルに展開します。詳細は、クリティカル品目を参照してください。 注意 ERP LN は、クリティカル部品表を作成する場合、品目の発効日と失効日、つまり、品目の有効性を考慮します。 注意 一般品目についてもクリティカル部品表を生成できます。 関連トピック クリティカル資材所要量を生成するには クリティカル品目 マスタ計画、概要 計画レベルおよび製品ファミリ BCM ラインの倉庫
フィールド | 説明
計画品目 | クリティカル部品表を生成したい計画品目
連 番 | このラインに示される計画品目とクリティカル品目との固有の関係を識別する番号。この番号は、クリティカル部品表において製造部品表の位置番号に相当するものです。ERP LN は、この番号を自動的に生成します。
クリティカル品目 | 計画品目に関連させたいクリティカル品目を入力します。 クリティカル品目と計画品目は、総計関係で同じ計画レベルになければなりません。 注意 クリティカル品目は、それ自体が計画品目でなければならず、オーダシステム計画を持っている必要があります。 関連トピック クリティカル品目
発効日 | 計画品目とクリティカル品目との関係が有効になる日付
失効日 | クリティカル品目と計画品目との関係が有効でなくなる日付。日付が指定されない場合、関係は、発効日以後のどの日付でも有効となります。
所要 数量 | 主品目を生産するのに必要なクリティカル品目の数量を入力します。
リードタイム オフセット | クリティカル品目のリードタイムオフセットを入力します。 リードタイムオフセットは、製造工程の合計作業日数です。これは、関連クリティカル資材が必要な段階から製造工程の最終段階まで計算されます。リードタイムオフセットは、所要日と、資材が必要な時間との差として考慮することができます。 論理クリティカル部品表のオフセット ERP LN は、クリティカル構成要素についての依存需要を生成するときに親子関係を考慮します。マスタ計画の生成 (cprmp1202m000) セッションが実行されたときに、企業計画は、以下の手順でクリティカル構成要素についての依存需要を計算します。 ERP LN は、親品目のリードタイムを計画期間までオフセットし、計画期間に対して予測需要を分割します。 ERP LN は、品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションで品目について定義された単位セットにしたがってステップ 1 で見つけた予測数量を丸めます。 次のステップで、ERP LN は、各クリティカル部品表数量に各計画期間の親品目の合計を乗じます。 ERP LN は、クリティカル構成要素を、品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションでそれらに対して定義された単位セットに丸めます。 このオフセット方法の主な利点は、ERP LN が各計画期間について部品表数量を常に倍数で計画するため、依存需要が分散されるすべての期間について製造計画が実行されるまで親品目の生産を待つ必要がないことです。 注意 ERP LN は、リードタイムオフセットを計算するときに、ネットワーク工順 (ファントム品目の工順) を考慮します。
数量 依存 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は、クリティカル部品表を展開するときに数量を考慮します。依存需要展開から得られる数量は、親品目の予測量と [所要数量] フィールドに指定した値の積です。 このチェックボックスがオフの場合、 ERP LN は、この数量を各展開での固定数量として扱います。依存需要展開から得られる数量は、所要 数量フィールドに定義した数量です。
倉庫 | クリティカル品目が搬出される倉庫 指定した倉庫は、計画品目の依存需要をクラスタ品目に転送するかどうかを決定します。 関連トピック BCM ラインの倉庫
所要数量 | 必要な数量を表すための棚卸単位