| オプション組合せの定義 |  |
| \ Infor ERP 製造\組立管理\ラインセグメント\オプション組合せ - tiasl1510m000 セッションを開きます。このセッションを使用して、オプション組合せコードとその説明を表示します。オプション組合せとは、組立オーダに関連した製品オプション (色やスタイルなど) のグループです。オプション組合せは、単一のオプションの場合もあれば、他の複数のオプション組合せを組み合せたものの場合もあります。 オプション組合せとオプション組合せリストを定義するには、以下の手順を実行してください。 オプション組合せを定義します。オプション組合せには、以下の規則があります。 ブロック規則 オプション組合せリストをブロック規則として使用できます。ブロック規則は、特定の他のオプションに続けることができないオプションを指定します。 クラスタ規則 オプション組合せリストをクラスタ化規則として使用できます。クラスタ化規則では、1 つのクラスタに複数のオプション組合せを定義可能であり、これらの組合せがクラスタ化されます。ERP LN でオプション組合せごとに連番が付与されます。 オプション組合せリスト (tiasl1511m000) セッションでオプション組合せリストを定義できます。 ステップ 2: 定義済のオプション組合せを選択します。特定メニューの式をクリックします。オプション組合せ - 式 (tiasl1560m000) セッションが開始されます。式を定義します。
式の論理構造を構築するために、指定の論理演算子を使用できます。
論理演算子 | 記述
--- | ---
() | 括弧は文をネストするために使用します。括弧で囲まれた文は、独立した節とみなされ、最初に計算されます。式の先頭と最後に括弧を付け、式全体を括弧で囲みます。
or、and、not | 通常のブール演算子
- | 空白
関係演算子を使用して式の論理構造を構築できます。関係演算子では、特徴とオプションの関係を定義します。
式の論理構造を構築するために、指定の論理演算子を使用できます。
= | 等しい
> | より大きい
< | より小さい
>= | 以上
<= | 以下
<> | 等しくない
例
(ボディカラー = 赤) | 赤い車すべてを選択します。
(ボディカラー = 赤 _ and ホイールカラー = 緑) | 車輪が緑の赤い車だけを選択します。
(ボディカラー = 赤 _ or ホイールカラー = 緑 ) | 赤く塗装されているすべての車とホイールが緑のすべての車を選択します (このように ｢or｣ は and/or を意味します)。
注意 オプション組合せ - 式 (tiasl1560m000) セッションの特定メニューで有効性チェックをクリックして、定義された式の有効性を確認します。 オプション組合せリストの定義 \ Infor ERP 製造\組立管理\ラインセグメント\オプション組合せリスト - tiasl1511m000 セッションを開きます。このセッションを使用して、オプション組合せを一覧表示します。ライン規則 (tiasl1570m000) セッションでこれらのリストを使用して、いくつかのオプション組合せを互いに隣接させるか (クラスタ化)、互いに隣接させないか (ブロック) を示す規則を定義できます。オプション組合せリスト - オプション組合せ (tiasl1565m000) セッションで、各リストに含めるオプション組合せを定義できます。 このセッションでは、グループ化する色とグループの順序を指定する必要があります。たとえば、最初のグループが赤、次のグループが青、最後のグループが白というように指定します。これは、シーケンスエンジン規則を定義する場合の入力になります。 ステップ 1: オプション組合せリストを定義します。 ステップ 2: 前のステップで定義したオプション組合せリストを選択します。特定メニューを使用して、オプション組合せまでナビゲートします。必要なオプション組合せを追加します。 ライン規則の作成 詳細は、次の情報を参照してください: 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ \ Infor ERP 製造\組立管理\ラインセグメント\ライン規則 - tiasl1570m000 セッションを開きます。このセッションを使用して、組立ラインに適用する順序付け規則を表示または定義します。この規則は、ライン順序のシミュレートおよび作成 (tiasl4200m000) セッションで違約金を計算する場合に使用されます。 ライン規則の定義は、一般品目にリンクされている特徴およびオプションにもとづいています。複数のライン規則を単一のラインセグメントにリンクさせることができます。 ラインセグメントへのライン規則のリンク \ Infor ERP 製造\組立管理\ラインセグメント\ラインセグメント - tiasl1540m000 セッションを開きます。 ライン規則を作成したら、そのライン規則をラインセグメントにリンクさせる必要があります。このセグメントに対してシーケンスエンジンで組立オーダの最適な順序が生成されます。 該当するラインセグメントを選択します。特定メニューのライン規則をクリックします。ラインセグメント - ライン規則 (tiasl1571m000) セッションが開始されます。 ツールバーの [新規] をクリックして、ライン規則をラインセグメントにリンクします。発効日と失効日を設定します。 複数の規則をリンクさせることができます。これらの規則はそれぞれ、別々の日付範囲に有効となります。また、同じ日付範囲について、同じセグメントに複数の規則をリンクすることもできます。この場合に矛盾があると、優先順位の最も高い規則が優先されます。 |