| 設計部品表/製造部品表の整合性の出力 (tiedm1470m000) |  |
| セッションの目的: 設計部品表 (EBOM) と製造部品表 (PBOM) の差異を出力します。 この差異は、設計部品表を製造部品表にコピーした後に、設計部品表または製造部品表のいずれかが変更されると生じます。 ERP LN は、設計部品表からコピーされたデータと製造部品表との差異だけをチェックします。製造部品表に対する他の変更はチェックしません。 ERP LN は、次の 4 点についてチェックします。 設計部品表からコピーされた製造部品表のラインと、それに対応する設計部品表のラインに差異があるかどうか (設計部品表ラインの削除も含まれます) 設計部品表に追加され、製造部品表に追加されていないラインがあるかどうか。いったん改訂が承認されると、設計部品表の変更はできなくなります。例外のみ修正できます 製造部品表のラインが削除されているかどうか 次のフィールドにおいて、設計部品表コピーデータのラインと製造部品表のラインに差異があるかどうか 主品目 連番 例外 関連トピック 設計データ管理の要約 品目への設計品目のコピー 設計部品表 シングルレベル部品表の構造 文書またはレポートを出力するには [開始] および [終了] フィールドを使用するには
フィールド | 説明
設計品目開始 | コピー元設計品目 関連トピック 設計品目
設計品目終了 | コピー元設計品目 関連トピック 設計品目
設計品目の改訂 | コピー元設計品目改訂 関連トピック 設計品目改訂
設計品目の改訂 | コピー元設計品目改訂 関連トピック 設計品目改訂
開始主品目 | コピー先品目 関連トピック 品目
終了主品目 | コピー先品目 関連トピック 品目 [開始] および [終了] フィールドを使用するには
差分のみ | 設計部品表と製造部品表とが異なる部品表だけをレポートに表示するには、このチェックボックスをオンにします。