| 原価計算のための工順選択 |  |
| 工順は次の計算に使用できます。 品目の標準原価の計算 製造オーダの原価、および製造オーダのリードタイムの計算 品目の標準原価計算における工順 品目の標準原価の計算に、工順を使用できます。ただし、品目にリンクされている工順を特定する必要があります。 品目 - 製造 (tiipd0101m000) 詳細セッションの数量依存工順チェックボックスがオフの場合、工順パラメータ (tirou0100m000) セッションで定義されたデフォルト工順が ERP によってチェックされます。品目 - 工順 (tirou1101m000) セッションの品目にデフォルトの工順コードもリンクされている場合、そのデフォルトの工順が品目の標準原価計算に使用されます。品目 - 工順 (tirou1101m000) セッションの品目にデフォルトの工順コードがリンクされていない場合、標準原価計算には工順がいっさい使用されません。 品目 - 製造 (tiipd0101m000) 詳細セッションの数量依存工順チェックボックスがオンの場合、複数のオーダ数量依存の工順を品目にリンクできます。当該品目の製造オーダの予定数量がまだ確定していない場合、適当な製造オーダ数量を想定して、どの工順が妥当であるかを判別する必要があります。オーダ数量は、品目 - オーダ処理 (tcibd2500m000) セッションで定義された品目オーダデータから導出されます。 オーダ方法フィールドが固定オーダ数量である場合、固定オーダ数量フィールドの番号にもとづいて工順が選択されます。 オーダ方法フィールドが別の値をとった場合、経済発注量フィールドの番号にもとづいて工順が選択されます。工順を選択するために、ERP LN では固定オーダ数量フィールドまたは経済発注量フィールドの値が品目 - 工順 (tirou1101m000) セッションの上限オーダ数量フィールドの値と比較されます。 製造オーダで使用される工順 製造オーダでは、工順を使用して製造オーダ原価を計算し、製造オーダのリードタイムを決定します。適切な工順は、製造オーダ (tisfc0501m000) 詳細セッションの工順フィールドに表示されます。品目 - 製造 (tiipd0101m000) 詳細セッションの数量依存工順チェックボックスの設定により、工順フィールドで、デフォルト工順またはオーダ数量依存工順が選択されます。工順の決定方法は次のとおりです。 品目 - 製造 (tiipd0101m000) 詳細セッションの数量依存工順チェックボックスがオフの場合、工順パラメータ (tirou0100m000) セッションで定義されたデフォルト工順が ERP によってチェックされます。品目 - 工順 (tirou1101m000) セッションの品目にデフォルトの工順コードがリンクされている場合、工順フィールドにデフォルトの工順が表示されます。品目 - 工順 (tirou1101m000) セッションの品目にデフォルトの工順コードがリンクされていない場合、工順フィールドは空になります。 品目 - 製造 (tiipd0101m000) 詳細セッションの数量依存工順チェックボックスがオンの場合、複数の (オーダ数量依存) 工順を品目 - 工順 (tirou1101m000) セッションの品目にリンクできます。製造オーダ (tisfc0501m000) 詳細セッションのオーダ数量フィールドに入力された数値に応じて、工順フィールドに表示されるオーダ数量依存の工順が決定されます。 注意 工順フィールドに表示される工順はマニュアルで変更できます。 関連トピック オーダ数量依存の工順 |