| ラインステーションバリアント (tiasc2520m000) |  |
| セッションの目的: ラインステーションバリアント (LSV) を表示します。 ラインステーションバリアントは、不要なデータを削減し、パフォーマンスを向上させるためのデバイスです。製品に 1000 のオーダがあり、ラインの最初のラインステーションにある作業および資材がすべて同じ場合、同じ情報を 1000 回保存しても何の意味もありません。ERP LN はオーダがすべて同じであると判断し、1 つの LSV にまとめます。新しい組立オーダが生成された場合、ERP LN では資材および作業がチェックされます。資材および作業が既存の LSV と異なる場合には、新しい LSV が作成されます。 このセッションに表示されるデータは、ラインをダブルクリックするだけではメンテナンスできません。ラインを選択し、特定メニューのいずれか 1 つのオプションを選択する必要があります。特定メニューから開始できるセッションについては、フィールドヘルプを参照してください。 関連トピック ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ 組立管理の概要
フィールド | 説明
ラインステーションバリアント | 特定のラインステーションで複数の組立オーダに使用される同一の作業および資材を保持します。このため、同一の作業および資材は、組立オーダごとに保存するのではなく、一度だけ保管すればすみます。ラインステーションバリアントを使用すると、必要となるデータの記憶量は少なくなり、パフォーマンスも向上します。 例 幅が広いものと幅が狭いものの 2 つのタイプの車輪など、特徴が異なる自動車を製造するとします。車輪が取り付けられる車輪のラインステーションでは、それ以外の仕様に関係なく、幅が広い車輪を持つすべての自動車が 1 つのラインステーションバリアントになり、幅が狭い車輪を持つ自動車がもう 1 つのラインステーションバリアントになります。これは、車輪のラインステーションではこれ以外の仕様は関係ないためです。 関連トピック ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ
ラインステーション | ラインステーションバリアントが属するラインステーション 関連トピック ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ
ラインステーション | ラインステーションバリアントが属するラインステーション 関連トピック ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ
組立オーダ | ラインステーションバリアントとリンクしている組立オーダ。このフィールドは、オーダ固有の LSV (1 つのオーダ専用の LSV。このため、他のオーダや他の LSV に影響を与えることなく、オーダの内容をマニュアルで変更できます) の場合に限り表示されます。 関連トピック ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ
コマンド | 説明
作業 | クリックすると、LSV-組立部品についてラインステーションバリアント - 作業 (tiasc2122m000) セッションが開始されます。
組立部品 | クリックすると、ラインステーションバリアント - 組立部品 (tiasc2121m000) セッションが開始されます。
組立部品引当の構築... | クリックすると、組立部品引当の構築 (tiasc7240m000) セッションが開始されます。
メッセージの表示 | クリックすると、組立メッセージ (tiasc0501m000) セッションが開始されます。