| 製造オーダ (tisfc0501m000) |  |
| セッションの目的: ERP LN で使用される製造オーダをメンテナンスまたは表示します。 製造オーダは、次のように複数のオーダ状況を経由します。 計画済 文書出力済 発行済 オーダ状況により、製造オーダで実行できるアクションが決まります。詳細については、製造オーダ状況を参照してください。 注意 メニューまたはツールバーの [複製] をクリックすると、製造オーダが複製されます。すなわち、製造ヘッダ情報がコピーされます。製造オーダのオリジナルの資材および作業は、次の理由によりコピーされません。 設計変更によって、部品表内の資材または作業が無効になっている可能性がある 倉庫、品目、原価などのマスタデータが変更されている可能性があり、オーダに矛盾が生じる場合がある 作業テキストや設計図などの情報が、製造オーダにリンクされている場合があるコピーするデータは場合によって異なるため、ERP LN ではそのデータを判別できません。さらに、ERP LN ではオリジナルデータと修正済データを区別することもできません。 オリジナルの製造オーダと複製された製造オーダでは、製造オーダ原価計算が異なる場合がある 倉庫オーダおよび関連データはすべて、常に再生成する必要がある 詳細セッション 特定メニューで製造オーダ詳細を選択するか、またはツールバーの製造オーダ詳細アイコンを選択して、製造オーダ (tisfc0101s000) 詳細セッションを開始します。この詳細セッションには、以下のタブがあります。 一般 一般の製造オーダデータ、および製造開始日や計画納期などの計画日を表示します。 計画 完了日、実際納期、クローズ日など、実際の計画日を一覧表示します。 数量 計画、納入、不合格、バックフラッシュの数量に関するデータを表示します。 原価計算 見積凍結の時点、計算日、実際クローズ日など、原価計算に重要な日付を含みます。 出力状況 製造オーダに使用されるすべてのオーダ文書の出力状況を表示します。出力状況には次のものがあります。 オリジナル文書 修正済文書 出力済文書 ヘッダラインセッション 製造オーダ (tisfc0501m000) セッションでレコードをダブルクリックすると、製造オーダ (tisfc0101m100) ヘッダラインセッションが開始します。このセッションでは、製造オーダの資材関連および作業関連のいくつかのタスクを実行できます。ERP LN では、計画方法、製造開始日、計画納期などの一般データおよび計画データが表示されるのみではなく、特定の製造オーダに関係するその他のデータも以下のタブに表示されます。 製造計画 製造計画 (tisfc0110m000) セッションを参照。 見積資材 見積資材 (ticst0101m000) セッションを参照。 在庫 製造オーダ別在庫 (tisfc0516m000) セッションを参照。 パフォーマンスの観点 このセッションの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 作業を伴わない製造オーダおよび 工程管理でのアーカイブおよび削除 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 製造オーダの発生元 作業状況 オーダ文書の使用 概要セッションを使用するには 概要セッションでレコードをメンテナンスするには
フィールド | 説明
製造 オーダ | データの記録対象とする製造オーダ 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要
オーダ 数量 | 製造オーダによって生産される数量
棚卸単位 | 製造される数量の単位
品目 | 製造オーダによって製造される品目
倉庫 | 製造オーダにより生産された品目が保管されている倉庫 まだ納品していなければ、製造オーダ (tisfc0501m000) 詳細セッションでこの倉庫を変更できます。
計画納期 | 製造オーダによって製造された品目を納入する計画の日付 関連トピック オーダ品目調達予定日の算定
オーダ状況 | 製造オーダのオーダ状況 関連トピック 製造オーダ状況
確定クローズ | このチェックボックスがオンの場合、製造オーダのすべての会計取引が製造オーダ取引の削除 (ticst3200m000) セッションによって削除されます。製造オーダの状況をリセットすることはできなくなります。
優先順位 | オーダの優先順位は優先順位別製造オーダ計画の出力 (tisfc1410m000) セッションでの出力順序を決定します。工具は優先順位が最も高いオーダに返却されます。最も高い優先順位は 1 で示され、最も低い優先順位は 999 で示されます。 関連トピック 製造オーダの優先順位
計画者 | 製造オーダの計画を担当する従業員
テキスト | このチェックボックスがオンの場合、選択した製造オーダにはテキストがあります。 製造オーダにテキストがある場合は、ツールバーのテキストエディタを開始アイコンをクリックしてテキストを変更できます。 製造オーダに対して初期テキストを書き込むには、製造オーダ (tisfc0101s000) セッションのツールバーでテキストエディタを開始アイコンをクリックします。
当初は非表示のフィールド
完了転記の実行時点 | ERP LN完了数量の会計取引が財務会計に転記される時点 詳細については、完了転記の実行時点を参照してください。
コマンド | 説明
製造オーダ詳細 | 製造オーダ (tisfc0101s000) ERP LNセッションが開始されます。このセッションでは、計画、数量、原価計算、および製造オーダ文書の出力状況に関する製造オーダデータが表示されます。
状況をスケジュール済に設定 | 製造オーダの処理をInfor SCM Schedulerで行うことが多い場合、Infor SCM Schedulerをマニュアルで迂回するには、このオプションをクリックします。こうすると、製造オーダ状況が計画済からスケジュール済に設定されます。ERP LN で通常の製造オーダ手順を続行できます。Infor SCM Scheduler を迂回する理由には、特急オーダの場合など、Infor SCM Scheduler で実行される通常のスケジュール処理を実行する時間がないことなどがあります。 このオプションが表示されるのは、Infor SCM Scheduler が導入されており、導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0500m000) 詳細セッションの Infor SCM Scheduler チェックボックスがオンになっている場合だけです。 Infor SCM Scheduler とは異なり、ERP LN ではスケジュール処理中は能力が無限であるとみなされます。このため、能力に関する問題が発生することがあります。このような問題を解決するには、Infor SCM Scheduler を実行する必要があります。
製造オーダ文書の出力 | 製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションが開始され、製造オーダの特定範囲に対して特定オーダ文書を出力できます。
オーダ文書の出力および発行 | 製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションでオーダ文書が出力された後、計画製造オーダの状況が自動的に発行済になります。
製造オーダの発行 | 製造オーダの発行 (tisfc0204m000) セッションが開始されます。このセッションでは、製造を開始するために指定範囲の製造オーダを発行できます。
完了作業のレポート | 完了オーダのレポート (tisfc0520m000) セッションを使用できます。
時間会計 | 製造オーダ時間数 (bptmm1120m000) セッションが開始され、特定製造オーダの消費時間を登録できます。
完了オーダのレポート | 完了オーダのレポート (tisfc0120s000) セッションが開始され、製造オーダまたはオーダ数量の一部を完了としてレポートできます。製造オーダ状況が完了レポートに変わります。
製造オーダのクローズ | 製造オーダのクローズ (ticst0201m000) セッションを開始して製造オーダをクローズできます。これにより、製造オーダに関連する財務会計データの計算および更新を実行できます。
製造オーダ取引の削除 | 製造オーダ取引の削除 (ticst3200m000) セッションが開始されます。このコマンドを使用できるのは、製造オーダがクローズされている場合だけです。
製造オーダのアーカイブ | 製造オーダのアーカイブ (ticst0250m000) セッションが開始され、クローズされた製造オーダの実際原価計算データをアーカイブできます。
資材および時間のバックフラッシュ | 資材および時間のバックフラッシュ (tisfc0220m000) セッションが開始されます。このセッションを使用して、作業のある製造オーダおよび作業がない製造オーダに関して、資材および時間をマニュアルでバックフラッシュできます。
マイクロ工順 | マイクロ工順に関するセッションが開始されます。
製造オーダ別作業ステップ | 製造オーダ別作業ステップ (tisfc0121m000) セッションが開始され、特定の工順作業を構成するステップの表示や修正ができます。
製造オーダ別指示書 | 製造オーダ別指示書 (tisfc0141m000) セッションが開始され、特定製造オーダにリンクされた指示書を表示および修正できます。
作業 (ステップ) 別指示書 | 作業 (ステップ) 別指示書 (tisfc0142m000) セッションが開始され、特定の作業/作業ステップの組合せにリンクされた指示書を表示および修正できます。
製造オーダ別プロセス変数 | 製造オーダ別プロセス変数 (tisfc0131m000) セッションが開始され、特定製造オーダのプロセス変数を表示、追加、または修正できます。
作業 (ステップ) 別プロセス変数 | 作業 (ステップ) 別プロセス変数 (tisfc0132m000) セッションが開始され、特定製造オーダに関係する特定の作業または作業/作業ステップの組合せのプロセス変数を表示、追加、または修正できます。
見積工具所要 | 見積工具所要 (titrp0111m000) セッションが開始され、特定製造オーダについて工具タイプを表示、修正、または新規に定義できます。
製造計画 | 製造計画に関係するセッションが開始されます。
製造計画 | 製造計画 (tisfc0110m000) セッションが開始されます。
製造計画のシフト | 製造計画のシフト (tisfc1202m000) セッションが開始され、製造計画を前方または後方にシフトできます。 製造計画を前方にシフトすると、遅延を作成することになります。これは、製造のバックログに対応する場合などに使用できます。 製造計画のシフト (tisfc1202m000) セッションは、オーダ状況が以下の製造オーダについてのみ使用できます。 計画済 文書出力済 発行済
計画ボード別製造計画 | 製造計画ボードのデータ選択 (tisfc1121m000) セッションが開始され、グラフィカル計画ボードを使用して計画する対象となるデータを選択できます。
ブロック作業 | ブロック作業 (tisfc0540m000) セッションが開始されます。このセッションでは、マニュアルでブロックされた作業とそのブロック理由が表示されます。 完了作業のレポート (tisfc0130m000) セッションで、以前にブロックした工順作業をブロック解除したり、ブロック理由を変更したりできます。
製造オーダ固有の検査データ | このコマンドを使用して発生元別の固有オーダ (qmptc0149m000) セッションを開始します。
自動キュー時間圧縮 | 自動キュー時間圧縮 (tisfc1103s000) セッションが開始されます。このセッションを使用して、完了していない製造オーダのすべての作業から、均等にキュー時間を減らすことができます。この方法で、製造オーダの修正納期または開始日に対応することができます。 関連トピック キュー時間の圧縮
資材 | 資材に関するセッションが開始されます。
外注作業 | 外注作業 (tisfc2210m000) セッションが開始されます。
外注製造オーダ | 外注製造オーダ (tisfc2201m000) セッションが開始されます。
外注購買オーダの生成 | 外注購買オーダの生成 (tisfc2250m000) セッションが開始されます。
オーダ別外注作業 | オーダ別外注作業 (tisfc2110m000) セッションが開始されます。
購買オーダ | クリックして購買オーダライン (tdpur4100m900) セッションで外注購買オーダを表示またはメンテナンスします。
見積資材 | 見積資材 (ticst0101m000) セッションが開始され、製造オーダに使用される資材の見積数量を表示したり、特定製造オーダの実行に必要な資材を表示またはメンテナンスしたりできます。
製造オーダ別在庫 | 製造オーダ別在庫 (tisfc0516m000) セッションが開始され、製造オーダに必要な資材の在庫が十分かどうかをチェックできます。
製造オーダの出庫資材 | 製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) セッションが開始されます。
在庫出庫の開始 | 在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションが開始されます。このセッションを使用して、在庫から資材を出庫できます。すなわち、出庫オーダラインを有効化します。
オーダ内訳 | オーダ内訳 (tisfc0105m000) セッションが開始され、製造オーダについて有効化コードにわたるオーダ数量の内訳を表示および修正できます。
シリアル番号 | 完成状態ヘッダの出力 (timfc0410m000) セッションが開始され、完成状態ヘッダ、すなわちシリアル番号付品目を出力できます。
原価 | 製造オーダの原価計算に関係するセッションが開始されます。
見積/実際材料費 | 見積/実際材料費 (ticst0501m000) セッションが開始され、ERP LN に実際および見積の材料費が表示されます。
見積/実際時間原価 | 見積/実際時間原価 (ticst0502m000) セッションが開始され、ERP LN に実際時間原価と見積時間原価が表示されます。
完成品単位原価 | 完成品単位原価 (ticst0510m000) セッションが開始されます。この ERP LN のセッションでは、見積/実際の完成品単位原価の計算値が表示されます。この値は ERP LN で製造オーダの完成品に関して計算されたものです。
見積完成品単位原価の計算 | 見積完成品単位原価の計算 (ticst0210m000) セッションが開始されます。ERP LN で自動的に完成品単位原価が計算される前に、見積完成品単位原価の計算 (ticst0210m000) セッションを使用して、製造オーダ (tisfc0101s000) セッションの見積の凍結時点フィールドの値を考慮して見積完成品単位原価を計算できます。
仕掛品振替 | 仕掛品振替 (ticst0520m000) セッションが開始され、ERP LN に特定製造オーダのワークセンタ間転送の計画数量および完了数量が表示されます。
工程管理会計取引 | 工程管理会計取引 (ticst3500m000) セッションが開始され、特定製造オーダの仕掛品取引を表示できます。
例外処理 | 製造オーダの再開、リセット、または再処理を行うセッションが開始されます。
製造オーダ状況のリセット | 製造オーダ状況のリセット (ticst0203m000) セッションが開始されます。
製造オーダの再処理 | 製造オーダの再処理 (tisfc1203m000) セッションが開始され、製造オーダの範囲を自動的に再処理して、部品表 (BOM) や工順などの基本データで行われた変更を反映させます。 製造オーダの再処理 (tisfc1203m000) セッションは製造オーダを完全に再生成します。すなわち、既存の製造オーダデータは削除され、参照日フィールドに入力する新規日付の部品表データおよび工順データが使用されます。 このセッションは、オーダ状況が以下の製造オーダにのみ使用できます。 計画済 スケジュール済 文書出力済
製造オーダ範囲の取消 | 製造オーダ範囲の取消 (tisfc0202m000) セッションが開始されます。このセッションを使用して、製造オーダを取り消すことができます。製造計画や見積資材などのオーダ関連のデータがすべて ERP LN から削除され、最終的には製造オーダ自体も削除されます。 製造オーダを取り消すには、オーダ状況が発行済または有効である必要があります。状況が完了済の製造オーダは取り消すことができません。
ペギング - ダウンストリーム/アップストリーム | ぺギング - アップストリームをクリックすると、GBF ブラウザが開始され、製造オーダの供給オーダ、つまり先行する製造オーダや購買オーダを表示できます。 ぺギング - ダウンストリームをクリックすると、製造オーダの需要オーダ、つまり後続の製造オーダや販売オーダが表示されます。 次の場合にのみペギングを開始できます。 製造オーダ日がシナリオの開始日と終了日の間である 製造オーダが実際シナリオの一部である 次のいずれかのセッションが実行されている: オーダ計画の生成 セッション (ペギング関係の更新チェックボックスがオン) ペギング関係の生成 (cprrp0240m000) セッション 詳細は、計画オーダのペギングを参照してください。
使用オーダの表示 | 次の状況の製造オーダが表示されます。 計画済 スケジュール済 文書出力済 発行済 有効 完了レポート
すべてのオーダの表示 | 既存のすべての製造オーダが表示されます。