| 計画単位の定義の規則 |  |
| 次の規則が計画単位の定義に適用されます。 計画単位の計画品目は、クリティカル部品表 (BCM) によって関連づけることはできません。使用できるのは部品表 (BOM) による関係です。 計画単位の商品フローでループは使用できません。 これらの規則が準拠されていないと、ERP LN は計画単位に対して正しい計画オーダを特定できません。 フェーズ番号の計算 (cprpd6200m000) セッションを使用して間違った状況を検出することができます。 これらの各状況について例をあげて説明します。 例 1: クリティカル部品表で関連づけられた計画品目 品目 B は品目 A の製造におけるクリティカル構成要素です。これは、品目 A と品目 B がクリティカル部品表で関連づけられていることを意味します。
A | 主品目
B | 構成要素
品目 A と品目 B の両方が計画単位 PU1 に属しています。これは、それらの品目が両方とも計画単位 PU1 で製造されることを意味します。この結果、PU1 の商品フローにループが生じます。 品目 A と品目 B は同時に計画する必要があります。その理由はこれらの品目が同じ資源を使用するからです。つまり、これはそれらが同じ計画単位に属することを意味しています。ただし、B は A の構成要素なので A を計画した後でのみ B を計画できるため、これらを同時に計画することは不可能です。 例 2: 計画単位の商品フローでのループ使用 2 つの品目 A および B が部品表で関連付けられていないものとします。品目 A は計画単位 PU1 に属し、品目 B は計画単位 PU2 に属します。品目 A は計画単位 PU2 の品目の製造における構成要素です。品目 B は計画単位 PU1 の品目の製造における構成要素です。この結果、商品フローは次のようになります。 この場合、PU1 または PU2 が計画される順序を決めることはできません。PU1 は PU2 の品目を使用するので、PU1 を PU2 の前に計画することができません。PU2 に対しても同じことが言えます。 関連トピック 企業計画での計画単位 |