| 完了オーダのレポート (tisfc0120s000) |  |
| セッションの目的: 完了としてレポートされる必要のあるオーダ、またはすでに完了としてレポート済のオーダを表示します。 完了オーダのレポート (tisfc0520m000) 概要セッションと異なり、実際に製造オーダまたは製造オーダの一部を完了としてレポートするには完了オーダのレポート (tisfc0120s000) 詳細セッションを使用する必要があります。この操作を行うには、オーダ状況フィールドで完了レポートまたは完了済を選択します。 品目が品質基準を満たさない場合などに、品目を不合格にすることもできます。製造オーダ (数量) が完了すると、完成品を工程から倉庫に納入できます。不合格品目は倉庫に納入されません。不合格の出力のみが可能です。 注意 完了オーダのレポート (tisfc0120s000) 詳細セッションは製造オーダ (tisfc0501m000) セッションからも開始できます。この操作を行うには、特定メニューの完了オーダのレポートをクリックします。 製造オーダ状況 製造オーダを完了すると、製造オーダの状況が完了レポートに変わります。倉庫への入庫手順が終了すると、倉庫管理によってトリガされて、オーダ状況が完了済になります。納入予定数量が 0 (ゼロ) の場合、オーダ状況はただちに完了済に設定されます。 部分数量を完了として報告 完成品の一部を終了し、その部分数量を納入予定数量フィールドに入力すると、次のメッセージが表示されます。 倉庫オーダ入庫ラインを有効化するときに入庫手順を自動処理しますか ? Yes をクリックすると、終了した完成品の部分数量の受領は完成品の倉庫で確認され、その数量が完了としてレポートされます。管理上、この数量は完成品在庫として処理されます No をクリックすると、終了した完成品の部分数量が納入予定数量フィールドに表示されますが、この数量は管理上の完成品在庫としては処理されません。オーダの数量 (部分数量) が続いて完了した場合は、その数量を納入予定数量フィールドの数量に加算してください。言い換えると、納入予定数量フィールドに累計数量を入力する必要があります 注意 部分数量について完了としてレポート済の製造オーダは、残りの数量を完了としてレポートするには使用できません。品目数量の一部のみを完了としてレポートした場合でも、ERP LN では製造オーダの最終結果とみなされます。 例 オーダ数量: 100 前提条件: 在庫入庫手順は自動的に処理されません オーダ数量の最初の 10 品目を終了したとき、納入予定数量フィールドに入力する完成品の数量は 10 です。オーダ数量の残量 (つまり 90 品目) を終了したときに、累計数量として 90 + 10 = 100 を入力する必要があります。在庫の入庫手順を行う (表示されるメッセージに対して Yes をクリックする) と、100 品目分の数量が最終的に倉庫に納入されます。この数量は完了としてレポートされます。 製造オーダを完了にできない条件 製造オーダを完了としてレポートできない場合には、以下が該当することがあります。 作業の 1 つがカウントポイントです。カウントポイントは、完了した数量または拒否された数量を明示的に判別する必要がある工順作業です。作業がカウントポイントの場合、まずこの作業を完了としてレポートしてから、製造オーダを完了としてレポートします 最終作業の品目がまだ倉庫に納入されていないか、倉庫に納入するよう計画されていません 購買オーダに関して保留の外注オーダがあります プロジェクト状況により、完了としてレポートすることができません 製造オーダが工程管理オーダグループに関係しています 財務会社の期間がクローズされ、現在の日付または製造オーダの完了日がその期間に該当しています。財務会社が企業単位にリンクされている点に注意してください。企業単位は作業のワークセンタおよび完成品の倉庫にリンクされています 作業状況を完了から有効にリセットするには 次の条件を満たす場合は、製造オーダのすべての作業の作業状況を、完了から有効に一括して変更できます。 工程管理パラメータ (tisfc0500m000) セッションの前回作業の訂正可能チェックボックスがオンである 製造オーダの状況がまだ完了レポートまたは完了済になっていない 製造オーダのすべての作業の状況が完了である 作業状況をリセットするには、特定メニューですべての未完了作業をクリックします。 作業の完了数量を一括で減らすには 特定の条件では、製造オーダの作業に関する完了レポート済数量を一括で修正できます。詳細については、作業の完了数量を一括で減らすにはを参照してください。 製造オーダの作業に定義されている完了数量を減らして、完了オーダのレポート (tisfc0120s000) セッションの実行完了数量にある納入済フィールドの値と一致させるには、特定メニューの数量作業の削減をクリックします。 有効化構成 有効化コードを持つ品目を製造する製造オーダの場合は、完了としてレポートする方法が異なります。 関連パラメータ 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの以下のパラメータが対応します。 先行作業のレポート方法 引当および出庫数量の更新方向 関連トピック 完了としてレポート 完了製造オーダのレポート 完了および不合格数量のレポート 製造オーダの不合格 製造オーダ状況 製造オーダの製品に対する品質管理の使用 バックフラッシュ
フィールド | 説明
製造オーダ | 製造オーダのコード 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要
品目 | 製造オーダで製造される品目
品目記述 | 品目の記述
倉庫 | 製品が保管される倉庫 指定可能な値 数量が完了としてレポートされると、次のことがチェックされます。 入庫場所がブロックされていない 循環棚卸が行われていない
標準の検査オーダ | このチェックボックスがオンの場合、製造オーダに関する検査オーダがあります。 関連トピック SFC (工程管理) と品質管理の統合
実行数量
追加納入数量 | オーダ済フィールドの数量のうち、完了としてレポートする必要がある部分 追加納入数量フィールドに正または負の数量を入力してレコードを保存すると、倉庫オーダ受領を有効化するときに入庫手順を自動実行する必要があるかどうかが尋ねられます。[Yes] を選択すると、入力した数量が納入済フィールドの数量に加算され、追加納入数量フィールドおよび納入予定数量フィールドがクリアされます。 [No] を選択すると、追加納入数量 フィールドに入力した数量が納入予定数量フィールドに加算されます。このフィールドの値は、製造オーダの完了予定部分の累計値です。倉庫オーダラインはブロック解除され、倉庫管理で処理できるようになります。該当する倉庫オーダが倉庫管理の在庫処理モジュールで処理される時点で、完了オーダのレポート (tisfc0120s000) セッションの納入予定数量フィールドがクリアされ、関連する倉庫オーダの数量が納入済フィールドに加算されます。 作業状況が完了済でない限り、最終作業に関して、完了済とレポートされた数量より大きい数量を追加納入数量フィールドに入力できます。それに応じて、計画が調整されます。
納入予定数量 | 在庫への納入を待機している、製造オーダの部分の累計値 指定可能な値 ERP LN の倉庫管理で納入済品目の入庫手順が終了すると、すぐに納入予定数量フィールドの値が納入済フィールドに追加され、納入予定数量フィールドの値がゼロに戻されます。 関連トピック SFC (工程管理) と倉庫管理の統合
不合格 | 欠陥があるので不合格とする必要がある製造品目の数量 このフィールドにマニュアル入力できるのは、製造オーダに作業がリンクされていない場合のみです。 バックフラッシュを適用する場合は、数量を不合格としてレポートすると、対応する数量の資材が出庫されます。 倉庫管理でこれらの資材の出庫手順が終了すると、ただちに不合格フィールドの値が不合格数量フィールドに追加され、不合格フィールドがゼロに設定されます。 関連トピック SFC (工程管理) と倉庫管理の統合 バックフラッシュ 製造オーダの不合格
バックフラッシュ | 製造オーダの納入済数量および不合格数量にもとづき、この数量がバックフラッシュ予定のまま残っています。 注意 製造オーダに作業がある場合、このフィールドは使用されません。その場合は、完了および不合格としてレポートされた製造オーダ作業の数量にもとづいて、作業ごとにバックフラッシュが実行されます。 関連トピック バックフラッシュ
棚卸単位 | 品目の在庫の計測単位。たとえば、個、キログラム、1 ダース、メートルなどがあります。 棚卸単位は、計測を変換する際の基準単位としても使用されます。特に、購買オーダや販売オーダのオーダ単位や価格単位に関する変換で使用されます。これらの変換では、常に基準単位として棚卸単位が使用されます。このため、棚卸単位はすべての品目タイプ、また在庫として保存できない品目タイプにも適用できます。
完了情報
ロットコード | 完成した製品が属するロットを入力します。 品目 - 一般 (tcibd0101s000) セッションのロット管理チェックボックスがオンの場合は、このフィールドにロットを入力する必要があります。 関連トピック ロット管理
オーダ状況 | 製造オーダのオーダ状況
納期 | 終了した品目が最後に倉庫に転送される日時。製造オーダの状況が完了済の場合、納期は完了日フィールドの日付と同じになります。
完了日 | オーダが完了としてレポートされた日付 デフォルト デフォルトは現在の日付です。過去の日付を入力することもできます。 関連トピック 遡及処理
レポートオーダ完了後にラベルを出力 | このチェックボックスがオンの場合、このセッションを使用して完了された製造オーダのラベルが出力されます。 関連トピック 製造におけるラベル
不合格
理由 | 不合格の理由。理由タイプが製造結果の却下となっている理由を使用します。 不合格の理由を定義するには、理由 (tcmcs0105m000) セッションを使用します。 関連トピック 製造オーダの不合格
実行完了数量
最終作業 | 製造オーダの最終作業に関する製造計画 (tisfc0110m000) セッションの計画産出数量フィールドの値
オーダ済 | 製造予定のオーダ数量。
納入済 | 在庫に転記された完成品の数量
不合格 | 生産された品目のうち、不合格品目となった数量 この不合格数量は次の項目で構成されます。 完了作業のレポート (tisfc0130m000) または完了オーダのレポート (tisfc0520m000) セッションに入力された不合格品目の数量 品質管理での不合格数量 関連トピック SFC (工程管理) と品質管理の統合
バックフラッシュ済 | 製造オーダの納品済数量および不合格品数量にもとづく、バックフラッシュされた製造品目の数量 注意 製造オーダに作業がある場合、このフィールドは使用されません。 その場合は、完了および不合格としてレポートされた作業の製造オーダの数量にもとづいて、作業ごとにバックフラッシュが実行されます。 関連トピック バックフラッシュ
段取
オーダ内訳あり | このチェックボックスがオンの場合、 オーダ内訳 (tisfc0105m000) セッションで、有効化構成品目の 1 つまたは複数の有効化コードに関して、オーダ数量が定義されています。 関連トピック 有効化コード 有効化構成の概要
作業あり | このチェックボックスがオンの場合、製造オーダには少なくとも 1 つの作業があります。
再作業オーダ | このチェックボックスがオンの場合、製造オーダは再作業オーダです。 関連トピック 再作業オーダ
ブロック済作業 | このチェックボックスがオンの場合、製造オーダにはブロックされた作業があるので、この製造オーダは完了としてレポートできません。 関連トピック 作業のブロック
コマンド | 説明
完了製造オーダのレポート | レポート可能な最小数量および最大数量を決定します。 関連トピック 完了としてレポート 完了および不合格数量のレポート
ロットの生成 | ロット番号が生成されます。
オーダ内訳 | オーダ内訳 (tisfc0105m000) セッションが開始されます。 次の場合にのみクリックできます。 導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0500m000) セッションの有効化構成チェックボックスがオンである 製造オーダのオーダ内訳が使用可能 関連トピック 有効化構成の概要
完成状態デフォルト数量の取得 | 状況が割当済であるシリアル番号付品目の数量がシリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッションから取得されます。
計画通りすべての有効化コードを一度にレポート | 製造オーダの有効化コードが (1 つずつではなく) 一度に完了します。
すべての未完了作業 | 製造オーダのすべての作業の作業状況を、完了から有効に変更します。
数量作業の削減 | 製造オーダの作業の完了数量を削減します。詳細については、作業の完了数量を一括で減らすにはを参照してください。
製造倉庫オーダ | 製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションを開始する場合にクリックします。