| コンフィギュレータの概要 |  |
| このトピックでは、ERP LN における製品構成 (PCF) の仕組みについて簡単に説明します。 製品コンフィギュレータが役立つ理由 会社の競合力は、会社が顧客の要求にいかに速く応じられるかによって決まる傾向にあります。今日の企業は、顧客固有の製品を標準製品の納期に間に合うように納入できなければなりません。 従来の生産管理システムでは、製品構成が一般的に次のような要素から構成されていました。 納期や原価などの、品目データ 部品表などの、品目の構造に関するデータ 工順などの、作業についてのデータ このような製品データは、製品の生産数が 1 個または数個に限られている会社向けであると考えられます。ただし、完成品バリアントの生産数が大量に及ぶ場合は、顧客オーダを受注した時点ではじめて製品の組立または製造が開始されるのが一般的です。この場合、従来の情報システムでは、製品データの数量、複雑度および管理性に関して問題に遭遇する可能性がありました。また、情報を適時に入手できるかどうかも問題含みになるおそれがあります。 受注組立を行う会社ではたいてい製品バリアントが扱われています。この場合、全バージョンの完成品すべてについて製品構造を事前定義することは不可能です。この問題に対する対応策が構成管理です。構成管理によって、構想の巧みなモジュラー製品設計を実現できます。また、情報システムで提供される適切な有効性確認および設計支援機能を用いて、ロジスティック管理レベルを強化できます。そのようなアプリケーションは、ERP LN では製品構成 (PCF) として提供されています。 製品構成 (PCF) の設定方法、さらにはその利用方法については、以降のセクションで概説します。 製品構成を設定するには ERP LN で製品構成を設定する前に、 品目基準データ モジュールで一般タイプの品目 (いわゆる一般品目) を定義する必要があります。 一般品目にリンクできる特徴には多様な種類があります。製品特徴は、製品仕様を定義する手順の基盤となります。どの特徴に対しても各種のオプションを定義できます。それらのオプションには、特定の特徴に対する選択肢が反映されます。たとえば、｢色｣という特徴については赤、黄色、および青といったオプションを定義できます。制約を使用して、ある特定の選択肢を除外することもまた必須にすることもできます。一般品目に対して選択されたオプションの組合せには、製品バリアントが反映されます。一般品目 - 構造 (tipcf3100m100) セッション 1 つで、一般品目の構成データの表示、定義、およびメンテナンスができます。 複数言語サポートを使用することにより、製品の特性特徴をいくつかの言語で定義できます。それぞれの特徴について、1 個以上のオプションを数種の言語で定義できます。オプションが自由に選択されるか、または特定のドメインに結合されるかを決めることができます。 購買および販売価格は、一般品目ごとに定義できます。一般品目の販売価格にもとづいて、製品バリアントの販売価格が計算されます。たとえば、一般サブ組立または完成品の一部として一般品目が購買されるときに購買価格が入ります。 製品モデルの定義方法を参照してください。 ERP LN において製品コンフィギュレータを使用するには 製品構成を設定する際は、製品の全特徴に対応するオプションを選択することにより、顧客に合った製品構成を実現できます。顧客要件の解釈をもとに製品バリアントが生成されます。プロセスは、制約と呼ばれる一連の決定規則で管理できます。制約によって、特定のバージョンで構成要素および作業の使用が許可されるかどうかが指示されます。 次の表に示すように、製品コンフィギュレータは ERP LN 内のいくつかの場所からトリガすることができます。製品バリアントは、製品バリアントの構成場所に応じた参照タイプ (製品バリアント (tipcf5501m000) セッションで表示可能) を受け取ります。
コンフィギュレータがトリガされる場所 | コンフィギュレータがトリガされるセッション | 参照タイプ
--- | --- | ---
製品構成 (PCF)、製造 | 製品バリアント (tipcf5501m000) | 標準バリアント
プロジェクト管理 (PCS)、製造 | 製品バリアント (プロジェクト) 構造の生成 (tipcs2220m000) | 製品バリアントをプロジェクトに適用するかそれとも予算に適用するかに応じて、プロジェクトまたは予算
販売見積ライン、オーダ管理 | 販売見積 (tdsls1500m000) | 販売見積
販売見積ライン、オーダ管理 | 販売オーダ (tdsls4100m000) | 販売オーダ
プロジェクト技術計算 (PTC)、プロジェクト | 要素予算 (材料ライン) (tpptc1510m000) 活動予算 (材料ライン) (tpptc2510m000) 要素予算 (材料ライン) (tpptc1510m000) | プロジェクト
プロジェクト所要量、プロジェクト | 計画 PRP 倉庫オーダ (tppss6515m000) | プロジェクト
詳細については、次のトピックを参照してください。 販売見積での製品モデルの使用方法 販売オーダでの製品モデルの使用方法 (プロジェクト) 構造を生成するには 製品バリアントの作成後は、製品バリアントにもとづいて製品の構造を作成する必要があります。製品バリアントがどこで構成されたかに応じて、次のいずれかのセッションで一般製品構造が生成されます。 販売見積 (予算) 構造の生成 (tdsls1201m100) 販売オーダ (プロジェクト) 構造の生成 (tdsls4244m000) 製品バリアント (プロジェクト) 構造の生成 (tipcs2220m000) 構造を構成するデータは、以下に関するものが一般的です。 製品特徴 製品オプション 製品制約 一般品目データ 一般部品表 一般工順 製品バリアントのベースとなる一般品目のオーダ方針が受注である場合、PCS プロジェクトを生成しておかないとプロジェクト構造を生成できません。一般品目のオーダ方針が見込である場合、プロジェクトは必ずしも必要ありません。 関連トピック 製品構成 (PCF) の手順 |