| 設計部品表構成要素の使用先 (tiedm1550m000) |  |
| セッションの目的: 構成要素を使用している設計部品表を表示します。 改訂と設計品目との組合せを選択するには、[レコードの検索] ボタンを使用します。また、特定の部品表位置を選択したり、構成要素が設計品目か品目かを決定できます。 構成要素をダブルクリックすると、設計部品表構成要素の使用先 (tiedm1550m000) 詳細セッションが開始されます。設計部品表構成要素の使用先 (tiedm1550m000) セッションは、設計品目改訂および構成要素の設計部品表の詳細を表示します。 関連トピック 設計データ管理の要約 設計部品表
フィールド | 説明
設計品目 | 構成要素が使用される設計品目
位置 | 設計部品表における設計品目改訂の位置の構成要素 注意 これは、製造部品表位置と似ています。
改訂 | 構成要素が使用される設計品目の改訂
設計部品表テキスト | このチェックボックスオンにすると、テキストが表示されます。
構成要素 | 構成要素としてどの品目の中で使われているかを調べたい品目。これは設計品目または標準品目です。 [レコード検索] ボタンをクリックすると、これを変更できます。
単位 | 品目または商品を管理する物理量。たとえば、木材の数量は、メートル単位で長さまたは体積の単位でボリュームとして表すことができます。
構成要素タイプ | 検索する構成要素が設計品目が標準品目かを定義します。 この定義は、[レコード検索] ボタンをクリックすると変更できます。
正味数量 | 設計部品表ラインにおける構成要素の正味数量 これは設計品目で使用される構成要素の総量です。 次のように正味数量を計算できます。 正味数量 = 単位数 × 長さ × 幅 例: 長さ 2 cm で幅が 3 cm の構成要素が 10 単位指定された場合、正味数量は 60 と計算されます。幅が指定されない場合は、正味数量は 20 です。 注意 負数の正味数量は使用できません。 関連トピック 正味数量の計算 仕損および産出率
長さ | 品目または商品を管理する物理量。たとえば、木材の数量は、メートル単位で長さまたは体積の単位でボリュームとして表すことができます。
長さ | 設計部品表ラインの構成要素の長さ
設計部品表テキスト | このチェックボックスオンにすると、テキストが表示されます。
幅 | 設計部品表ラインの構成要素の幅
備考 | 設計部品表 (tiedm1110m000) セッションで入力した、設計部品表ラインに関する短い注意書き 長いテキストを入力する場合は、テキストチェックボックスをオンにします。[テキスト] ボタンをクリックするとテキストを表示できます。
単位数 | 設計部品表で構成要素が使用される回数。物的品目の場合、この回数は、定義されている長さまたは面積の単位数と同等です。 注意 単位数は、正味数量の計算にも使用できます。正味数量 = (長さ × 部品表変換係数) × (幅 × 部品表変換係数) × 単位数 ÷ 変換 係数 構成要素に幅がない場合、(幅 × 部品表変換係数) の値は式から除外します。 変換係数は、変換係数 (tcibd0103m000) セッションで定義できます。変換係数は、該当する品目または設計品目の単位に使用できます。 部品表変換係数は、基本単位から部品表単位に変換する係数です。これは、部品表計測単位から得られます。
改訂 | 品目または商品を管理する物理量。たとえば、木材の数量は、メートル単位で長さまたは体積の単位でボリュームとして表すことができます。
コマンド | 説明
設計部品表 | 設計部品表 (tiedm1110m000) セッションを開始する場合にクリックします。