| 品質 ID - 特徴 (qmptc0115m000) |  |
| セッションの目的: 特徴の品質要件を定義します。品質 ID に対して定義した特徴は、品質 ID が割り当てられているすべての品質組合せに適用されます。 詳細セッションでは、複数の特徴、または様相/特徴の組合せを品質 ID と品質 ID にリンクします。テスト、基準、制限方法、および発効日などの品質 ID のプロパティを追加することができます。 注意 特徴のデフォルトデータは変更することができます。 関連トピック 品質 ID と品質組合せ
フィールド | 説明
品質 ID | 品目の品質要件の確認に必要なデータがリンクしているコード。同じ品質標準についてテストを行う必要のある製品グループに対して同一の品質 ID を使用できるため、品質 ID を使用すると時間を大幅に節約することができます。
様相 | 様相は特徴の仕様です。
特徴 | 品目または品目の部品/構成要素の特定の品質や特有の記号を示します。たとえば、直径、長さ、重量などです。
特徴 | 様相を特徴から分離します。
特徴 | これは連番であり、同じ特徴を何度も定義することができますが、そのたびに異なる失効日を使用します。
特徴タイプ | 以下の特徴のタイプが用意されています。
方法 | 以下の方法が用意されています。
特徴単位 | 品目の特徴を表す単位は、メートル、キログラムなどです。
アルゴリズムの特徴 | このチェックボックスがオンの場合、この特徴は、他の特徴のアルゴリズムで変数または定数として使用することができます。
テスト | 特徴を計測するのにデフォルトで使用されるテスト
固定特徴値 | 一度決定した特性値 固定特徴値は次のセッションの 1 つで入力されたテスト結果と比較されます。 特徴別サンプルテストデータ (qmptc1115m000) シリアル番号別サンプルテストデータ (qmptc1116m000) 注意 方法フィールドが固定に設定されている場合のみ、このフィールドが適用されます。特徴タイプフィールドが整数に設定されている場合、固定特徴値フィールドは最も近い整数に四捨五入されます。
例
ユーザ入力 | 四捨五入値
5 | 11
4 | 10
6 | 11
アルゴリズム | 他の変数または固定特徴によって、特徴の計算に使用する式 注意 アルゴリズムフィールドを使用できるのは、アルゴリズムを方法フィールドに入力した場合のみです。
オプションセット | 特徴の有効値のグループ。それぞれの値 (オプション) について、承認可能かどうか指定することができます。 次の例では、オプションの青と赤がオプションセットになります。 例
特徴 | pH 値
テスト | リトマス試験
オプション | 青 = 承認可能
赤 = 承認不可
注意 特徴タイプフィールドがオプションの場合にオプションセットを入力することができます。
発効日 | 品目を検査するテストを行うことができる日付
失効日 | この品質 ID の特徴を検査するテストを実行できなくなる日付
特徴標準 | 特徴に通常使用される標準 例えば DIN 標準です。
制限タイプ | 計測される値のタイプ
標準 | 標準はこの特徴に対する要求品質であり、特徴単位で表されます。 注意 固定を方法フィールドに入力するか、オプションを特徴タイプフィールドに入力している場合、このフィールドは適用されません。
上限 | 品質が受入可能な、特徴単位で表される最高特徴値を入力してください。 注意 上限フィールドは標準フィールドの値より大きいか同じでなければなりません。
下限 | 品質が受入可能な、特徴単位で表される最小特徴値を入力します。 注意 下限フィールドは標準フィールドの値より大きいか同じでなければなりません。
許容範囲上限 | 値が標準フィールドの標準よりも高くなることが可能な割合の上限を入力します。
許容範囲下限 | 値が標準フィールドの標準よりも低くなることが可能な割合を入力します。