| 式の構文 |  |
| 式の構文について、以下の項目を説明します。 変数 (例: 電圧量) 演算子 (例: 乗算) 関数 (例: 丸め処理) 例 変数 変数はアルゴリズム変数 (qmptc0123m000) セッションで定義して、アルゴリズム変数 (qmptc0122m000) セッションで特徴にリンクさせることができます。 変数では大文字と小文字が区別されます。下の例で正しい変数と判断されるためには、大文字で入力する必要があります。 例
Correct | 1D、TA、V1 など
Incorrect | 1d、Ta、ta、v1 など
演算子 算術演算子:
* / + - | 乗算、除算、加算、減算
\ | 除算の余り
& | 文字列の結合 (英数字列)
論理演算子: or、and、not 論理演算子はブール式で使用されます。これらの式は真または偽のいずれかの値をとります。論理値の真は値 1 に対応し、論理値の偽は値 0 に対応します。 比較演算子:
= | 等しい
<> | 等しくない
> | より大きい
>= | 等しい、またはより大きい
< | より小さい
<= | 等しい、またはより小さい
割当コマンドは := を使用して記録されます。 式の優先順位: 算術演算子は比較演算子よりも優先順位が高い 比較演算子は論理演算子よりも優先順位が高い 算術演算子の優先順位は * / \ + - の順である 論理演算子の優先順位は not、and、or の順である 注意 これらの優先順位は、丸括弧によって変更することができます。 例
     3 + 4 * 5  = 23
    (3 + 4) * 5 = 35
関数 算術関数:
round(X,Y,Z) | X の四捨五入値
| Y には小数点以下の桁数を指定
| Z には丸め方法を指定 (切捨て = 0、四捨五入 = 1、切上げ = 2)
abs(X) | X の絶対値 (abs(-10.3) = 10.3)
int(X) | X の整数部分 (int(11.6) = 11)
pow(X,Y) | X の Y 乗 (べき乗) (pow(10,2) = 100)
sqrt(X) | X の平方根 (sqrt(16) = 4)
min(X,Y) | X と Y のうち最小値 (min(6,10) = 6)
max(X,Y) | X と Y のうち最大値 (max(6,10) = 10)
pi | π (パイ) の定数値 (3.1415926...)
三角関数:
sin(X)、cos(X)、tan(X) | X (弧度) の正弦、余弦、または正接
asin(X)、acos(X)、atan(X) | X の逆正弦、逆余弦、または逆正接
hsin(X)、hcos(X)、htan(X) | X の正弦双曲線、余弦双曲線、正接双曲線
対数関数:
exp(X) | X の指数関数
log(X) | e を底とする X の自然対数
log10(X) | X の常用対数
time | 現在の時間
date | 現在の日付
date(d,m,y) | 日、月、年の順に表示される日付
例: date(1,5,1991) = 1991 年 5 月 1 日 日付関数:
time | 現在の時間
date | 現在の日付
date(d,m,y) | 日、月、年の順に表示される日付
例: date(1,5,1991) = 1991 年 5 月 1 日
exp(X) | X の指数関数
log(X) | e を底とする X の自然対数
log10(X) | X の常用対数
例
     5 IN [12,30] = 0
    15 IN [12,30] = 1